2023.09.05
CATL项目
1.系统配置新增"启动前增加BMS ID搜索"
2.新增"BMS ID搜索"界面，包括通道信息、搜索条件、搜索结果、开始搜索、停止搜索、启动
3.处理通道信息显示，处理搜索条件编辑，处理搜索结果显示和右键菜单功能
4.新增搜索条件导入、导出功能
5.处理搜索逻辑，下发搜索指令到中位机，从中位机获取搜索结果
6.处理工步DBC匹配搜索结果ID，下发工步

2023.08.15
BTS10.0项目
1.工步编辑器新增备份设置、条码管理，工步列表新增附加动作，工步参数、截止条件增加变量设置
2.右键菜单功能新增通道锁定、通道解锁、重置工步、重置条码
3.DA新增辅助通道数据显示、曲线显示及报表导出
4.启动测试新增自动备份功能
5.自定义报表、分层报表增加DF数据导出
6.优化NDC大数据下载

2023.07.04
1.清除标记添加确认
2.添加配置：循环统计时是否将SIM工步作为放电工步（参数设置-循环层-循环统计方式-将SIM工步当作放电工步）

2023.07.03
1.DA工步层添加"截止功率"
2.自定义报表、常规报表、多通道自定义报表增加"截止功率"导出

2023.06.29
1.服务器配置添加： 启动测试时记录7.6.0服务器索引表信息（需更新服务器）

2023.06.16
1.8.X声光报警复位只发送报警的通道
2.服务器配置添加DF数据异常时间（数据监控）

2023.06.12
1.全局保护参数新增"工步切换时未收到下位机数据不开始工步时间累计"
2.系统配置增加"工步最小执行时间默认值"
3.工步参数增加"工步最小执行时间"

2023.06.06
1.优化多通道自定义报表选择工步层恒流充入容量导出很慢的问题

2023.05.29
1.修改NDC版本13（BTS85）工步层容量相差10倍的问题

2023.05.24
1.优化导出循环层中值电压等数据NDC读取频繁抖动的问题

2023.05.16
1.修改查看nda文件工步信息错误的问题

2023.05.15
1.修改单个NDC文件超过500W条数据曲线显示问题

2023.04.27
1、增加BMS充放电信号限值功能
2、下位机升级GUID重复，单独建任务升级
3、API通道状态获取增加预约状态；
4、API增加设置预约暂停、取消预约暂停、获取预约暂停；

2023.04.21
1.修改多量程信息从其他参数拖到外面编辑下发后回显放大1W倍的问题

2023.04.17
1.修改8.X历史数据接续带SIM文件的测试无反应的问题

2023.04.13
C实验室API:
1、取消上抛变量如果条件判断表达式重复防呆，允许工步参数与上抛变量名重复；
2、优化上抛参数日志打印，上抛参数有变化时才打印；
3、删除上抛参数末尾多余一个逗号字符；

2023.04.06
1.C实验室API：修改容量CAP、能量ENER工步参数解析错误;
2.C实验室API：修改上抛变量参数解析错误；

2023.04.04
1.DBC/SMBUS如果条件增加“设置环境参数”
2.“设置环境参数”增加压强设置

2023.03.31
1.增加BTS84设备
2.通道显示增加累计容量、累计能量
3.如果条件增加累计容量、累计能量
4.全局变量增加累计容量、累计能量，支持表达式与设置
5.DA记录层增加累计容量、累计能量显示，报表导出增加累计容量、累计能量导出
6.增加自定义辅助通道
7.修改指定量程为uA时回显指定量程为0的问题

2023.03.28
1.随机函数屏蔽表达式（中位机不支持，缺陷编号110）
2.修改辅助通道较多时下载非本地ndax文件失败的问题(需同步升级服务器)
3.C实验室API:修复API启动工步回显错误BUG，过滤API协议多余字符；

2023.03.23
1.增加电流+电压跟随

2023.03.16
1.开放主通道应用为辅助通道功能(8.X)

2023.03.08
1.增加功率设置输出电流量程防呆
2.循环层增加充/放电直流内阻

2023.03.02
1.修改2.X升级4.X活性物质未迁移过去的问题(需同步更新服务器)

2023.03.01
1.修改2.X平滑升级4.X条码备注等信息未迁移过来的问题
2.修改曲线对比Y轴为比容量并且多个文件活性物质不一致时坐标轴参数错误的问题
3.修改曲线对比设置曲线颜色未立即生效问题
4.修改温度模块默认映射数量限制问题

2023.02.21
1.增加工步起始电流下限延时保护

2023.02.16
1.增加功率上下限保护条件
2.随机函数增加生成范围设置
3.修改曲线对比辅助通道曲线无法全部隐藏的问题

2023.02.14
1.修改校准人员为中文时下载ndax文件显示乱码的问题

2023.01.31
1.支持8.X中位机触摸屏升级
2.修改3PT项目自动校准通道号结果上传错误；

2023.01.17
1.支持8.X中位机升级SMBUS
2.DQDV曲线平滑优化

2023.01.17
1.修改循环统计/计算 功能保存后再次打开文件未加载的问题

2023.01.13
1.C实验室：添加上抛参数如果判断条件，并上传给TRP系统；

2023.01.10
1.修改暂停时设备树状态显示	[B230110-002]
2.修改如果条件比较值很小时回显为科学计数法的问题 [B230105-002]
3.修改API子工步号问题 B221228-007
4.修改子工步全局条件和倍率参数保存下发问题 B221228-006
5.修改子工步倍率模式问题 B221228-005
6.修改多通道自定义报表恒流充入比率为0的问题[B221213-001]
7.ndax 2.x平滑升4.x 容量能量显示异常 [B221221-005]

2023.01.09
1.支持加载ndf文件(从lims下载的nda文件)

2023.01.06
1.DBC增加ARXML文件加载
2.解析ARXML文件DBC消息、信号、ECU

2022.12.22
1.跟随工步增加电压跟随
2.BMS限值增加电压类型
3.3PT项目:修改3PT自动校准通道号参数上传和右库位数据为空上传错误；

2022.12.09
1.自动备份添加暂停功能
2.自动备份时间间隔限制最小60分钟

2022.12.08
1.通道迁移自动备份任务

2022.12.06
1.中下位机信息屏蔽屏蔽生产序列号等未实现信息
2.截止电流可设置为0

2022.12.02
1.DA自定义报表添加指定循环曲线导出功能	[B221129-004]
2.2.X升级4.X规则：2X的版本必须是4S_2.15.9.0_20220819_145245版本及以上，也就是至少是4S_2.15.9.X及以上（... 2.15.10.X）

2022.12.01
1.修改密码确认问题	[B221017-001] 
2.中位机列表支持多个网卡搜索
3.中位机列表排序显示搜索出来的中位机
4.中位机列表修改中位机IP重复时中位机列表搜索不到的问题

2022.11.24
1.修改并联后无法接续的问题[B221123-003]

2022.11.23
1.DQDV曲线自动按电压过滤数据

2022.11.22
惠州三协:
1. 修改数据上传方式,适配客户将不良电池重新投入生产的需要; 
2.缩短下发结果失败后重新执行流程的等待时间;

2022.11.21
惠州三协: 
1.新增数据上传至调度数据库功能; 
2.修复部分流程跳转bug;

2022.11.16
万理达
1.新增万锂达模式(JS_WLD)
2.新增相邻通道一键并联和相邻通道一键解除并联功能
3.修改并联通道数据导出

2022.11.15
1.修改7.6.0服务器无辅助通道数据的问题 [B221114-001]

2022.11.14
1.多通道自定义报表记录层添加主辅电压差、接触电阻、DQDV  ID: 269
惠州三协:
1.分离心跳线程,重写设备交互逻辑;
2.自动导出增加导出完成检测; 
3.流程跳转添加限制条件,防止急停时意外跳转; 
4.解决与PLC交互bug及边界条件bug; 
5.部分代码添加错误日志;

2022.11.10
1.修改DVDQ曲线数据计算错误的问题	[B221026-001]
2.修改工步编辑器多量程配置问题	[B221108-002]
3.修改恒功率恒压工步可设置截止电压的问题[B221104-001]
4.优化选中服务器时显示所有通道
5.修改API启动问题[B221026-003]
6.回路阻抗显示问题	[B220609-003]
7.修改记住密码问题 [B221017-001]

2022.11.09
1.循环统计时模拟工步当作放电工步处理[B221012-001]
2.高级保护回路阻抗防呆 [B221011-001]

2022.11.08
1.修改备注信息超长导致8.0服务器上启动测试失败的问题

2022.11.04
东莞尚景
1.新增东莞尚景模式(DGSJ_DCIR)
2.添加汇川PLC信号获取和写入

2022.10.25
速博达SBD_Shorting项目：
1、修改多夹具控制同一库位问题；

2022.10.20
德赛项目
1.新增启动模式DS_CloudStep
2.处理单点启动调用接口下载测试流程
惠州德赛HZ_DS项目：
1.修改实际测试工步数少于工步文件工步数时判定为NG；

2022.10.18
1.修改升级SMBUS提示升级文件非法的问题

2022.10.17
1.修改负量程时计算恒流充电容量取值错误的问题

2022.10.14
1.83设备添加PLC升级
2.通道复制添加工步文件名	[B221011-004]
3.修改另存自定义报表通道信息为空的问题
4.修改右键导出数据时不清空下载任务不能导出错误；

2022.10.11
1.自定义辅助通道参数和如果条件添加力(牛顿)
二、C实验室：
1、修改TRP停止指令回复7，暂停指令回复5；
2、修改TRP停止指令不能清除标记bug；
3、修改暂停状态下不能发送TRP停止指令bug；
三、惠州德赛HZ_DS项目：
1、修改实际测试工步数少于工步文件工步数时判定为NG；

2022.09.30
1.添加日语翻译
速博达SBD_Shorting项目：
1、修改重启客户端后上抛数据超时bug；

2022.09.22
DBC项目
1.增加BTS83总线序号映射功能

2022.09.21
1.修改平台电压反复重复计算导致DA显示卡顿的问题
2.修改并联规则，支持下位机上传跨下位机并联

2022.09.20
1.修改复制图形无曲线标题的问题[B220908-001]
速博达SBD_Shorting项目：
1、修改上传MES数据失败详细日志；

2022.09.16
1.自动备份空跑则每轮执行完休眠一段时间
惠州德赛HZ_DS项目：
1、优化DCIR配置，添加是否启用DCIR配置选项，不启用则默认DCIR判定OK；

2022.09.15
1.恒流恒压放电工步添加负电压功能
速博达SBD_Shorting项目：
1、修改上抛NG详情数据丢失问题；

2022.09.14
C实验室API：
1、TRP启动时，表达式字段“Voltage”不需要特殊增加负号处理；

2022.09.09
1.修改数据序号混乱导致显示异常的问题(服务器保存NDC大小超过4G异常产生的数据)

速博达SBD_Shorting项目：
1、优化FTP自动上传，当通道自动备份完成时上传；
2、修改上传MES数据接口的通道号参数；

2022.09.08
1.修改非首次打开DA加载DBC数据不显示的问题[B220903-002]
2.修改自动备份失败后一直不删除任务的问题
3.优化85设备下位机量程显示
4.修改LabApi模板报DateTime错误的问题

惠州德赛HZ_DS项目：
1、修改DCIR配置，无流程名不配置时，默认OK；

2022.09.05
速博达SBD_Shorting项目：
1、修改上传数据接口错误时返回导出数据流程失败；

2022.09.02
1.修改BTS80中位机启动时服务器提示不支持0xC6命令的问题
2.修改曲线对比加载ndax文件失败的问题
3.修改客户端产线模式内存超80%弹窗提示，普通模式超90%弹窗提示；

2022.09.01
1.添加C100项目
2.添加用户登录备注显示

二、速博达SBD_Shorting项目：
1、修改跳转空闲状态条件，非测试完成状态不能自动跳转；
2、修改FTP上传判断文件是否已上传；
3、修改FTP上传文件时间，与通道启动时间相同；

2022.08.30
1.多通道自定义报表添加恒流充入比率
2.修改搁置设置不了Max vi(V) Min Vi(V) Max Ti(℃) Min Ti(℃)的问题  [B220826-005]

2022.08.29
1、开放所有产线项目83模式；
一、C实验室：
1、添加多用户开启多个客户端判断；

二、XP_Form项目:
1、修改导出数据通道温度；
2、修改下发结果失败错误；

2022.08.26
DBC
1.DBC全局序号新增301~2000
2.自定义变量计算支持2000个信号
3.如果类型新增“BMS触发发送信号”

二、XP_Form项目:
1、添加导出数据设置温度和实测压力；

2022.08.25
二、HZ_DS项目:
1、优化导出DCIR；
2、修改启动条码重复验证错误bug；
3、修改计算DCIR不过滤控制工步号；

三、XP_Form项目:
1、修改测试完成状态自动跳转为空闲状态；

2022.08.23
1.修改API重置工步后执行第一工步的问题
2.2.X升级4.X版本防呆	[B220819-004]

二、HZ_DS项目:
1、修改DCIR计算相差1000倍错误；

三、XP_Form项目:
1、添加XP_Form启动模式；
2、添加门禁、夹具变压成功、夹具变温成功PLC信号；

2022.08.19
一、XNZD_DCIR(西安众迪DCIR)
1.添加启动项
2.添加数据导出数据库
3.添加单体DCIR计算
4.添加DCIR至和△V显示

二、ACTL改造
1.添加刷卡密码登录
2.修改密码权限
3.库位维护权限
4.手动线接口返回的通道状态，判断改为OPEN
5.添加开路电流检测
6.电流下限加负号，修改容量上限保护

三、ABT
1.修改层板温度显示和导出温度为t1

四、ATL(MES项目)
1.添加CSV工步转换

五、PIEF144
1.开放PIEF144项目通道状态导出功能

六、HZ_DS项目:
1、修改DCIR流程配置；
2、修改导出MDB表中DCIR字段为DCIR1；

2022.08.17
1.倍率不能输入负数[B220812-013]
2.修改恒流恒压工步未检查必须设置截止条件的问题[B220728-004]
3.自定义工步名称适用于自定义报表

2022.08.16
1.API添加重置工步协议
惠州德赛HZ_DS项目：
1、修改DCR配置界面；
2、添加启动条码重复验证，正在测试中的条码不允许再次启动；
3、添加内存超80%弹窗提示；
4、修改自定义辅助通道曲线数据获取问题[B220811-001]
5、如果工步中设置水冷机与环境参数中的流量关联
6、API添加工步重置协议

2022.08.12
1.添加环境参数设置
2.修改重置工步未隐藏自动备份界面的问题

2022.08.10
1.API中辅助通道DF数据和RT数据与软件界面显示一致

2022.08.09
1.如果工步添加电压变化率和温度变化率

2022.08.08
速博达SBD_Shorting项目：
1、修改上传参数工序代码；

2022.08.04
速博达SBD_Shorting项目：
1、修改工序校验和数据上传接口的登录ID参数获取；

2022.08.01
1.添加充放电容量-电压曲线
惠州德赛HZ_DS项目：
1.添加MDB报表和本地备份数据的DCIR参数计算与判定，DCIR参数可选取BMS电流电压数据；
2.添加DCIR参数配置界面；

2022.07.25
1.自定义报表记录层添加工步起止标识

2022.07.22
1.添加Q0DVDQ曲线
速博达SBD_Shorting项目：
1、修改从MES获取的工序名称号，放电1和放电2工序改为21,22；

2022.07.21
1.BTSDA支持管理员启动时拖拽打开文件
2.BTSDA支持拖拽多个文件同时打开

2022.07.20
速博达SBD_Shorting项目：
1、修改设备号和工步名称配置逻辑；修改为每个夹具可设置三个设备号，一个每个夹具最多拥有三个工序配置；登录时，配置的三个设备号都需要进行登录操作（针对不同的设备号，分别调用登录接口）；
2、修改工步文件选择；改为对应三个工序（分容、放电1、放电2）配置不同工步；
3、调用获取电池条码接口时，新增逻辑判断：解析list里面的result字段，确认电池所需要进行的工序，若托盘中纯在不同的工序的电芯时，报错；不进行启动；
4、补偿容量计算，指定常数可自定义设置;

2022.07.11
惠州德赛项目：
1、修改MB手动启动接口名为TestRange.HWES_VerifyCapacity_In_V2;
2、增加MB扫码启动和导出MDB报表权限管控

2022.07.07
速博达SBD_Shorting项目：
1.修改FTP不能自动创建目录bug；
2.添加保护时判定为完成，自动备份本地数据；

2022.06.30
1.优化NDA文件工步数量较多时自定义报表导出效率
速博达SBD_Shorting项目：
1.添加SBD_Shorting启动模式；
2.添加SBD_ShortingMES登录接口、获取条码接口、工序校验接口、数据上传接口；
3.添加本地数据备份和上传FTP功能；

2022.06.27
1.多通道自定义报表循环层添加批号
2.多通道自定义报表表头显示去除后缀的文件名

2022.06.23
1.BTSDA优化辅助通道参数特别多数据显示效率

2022.06.21
1.2.X升级4.X版本防呆，2.X的中位机版本必须是2.15.x.x中的版本

2022.06.01
1.优化自动备份任务保持频次

2022.05.27
1.添加电压-充电容量和电压-放电容量曲线

2022.05.26
1.兼容job工步
管道API
1.新增清除标记功能

2022.05.20
1.4.X支持下位机升级
LG项目
1.报警弹窗
2.功能隐藏
3.新增高级保护参数--全局保护，开放闲时采样
4.导出报表文件名默认为测试名
5.导出报表导出模板设置修改
6.导出报表增加恒功率恒压工步类型识别
7.历史导出通道排列和通道名字段定义
8.导出报表导出字段中文化

2022.05.19
1.修改当前NDA数据查看通道信息版本为空的问题
2.优化连接服务器时设备量程丢失的问题

2022.05.17
1.中位机升级完成后对比升级前后GUID [B220516-004]

2022.05.16
1.修改分层报表工步层绝对时间与详细数据相差1s的问题 [B220511-002]
2.修改回路阻抗回显错误	[B220506-006]
CATL
1.高级保护参数名称变更
2.修改通道回显高级保护参数气泡提示
3.工步文件加载增加标准工步文件类型判断
4.产线配置增加启用标准化工步文件
5.增加标准工步文件中回路电阻保护--回路阻抗，以及全局保护合并
6.修改标准工步文件气压范围加载，以及解析文件异常抛出
7.修改3PT锁定压合通道数据采样逻辑，取消通道锁定判断

2022.05.13
1.自定义辅助通道数据类型添加气压浮点数

2022.05.10
1.新增工步参数--dV/dt

2022.05.06
惠州德赛HZ_DS项目：
1、新增员工号录入及导出员工号功能；
管道API
1.新增设置并联、解除并联、获取并联、声光报警复位功能

2022.05.05
1.修改BTSDA DBC数据显示的问题	[B220429-003]
2.修改4.X水冷机映射问题	[B220315-001]
3.修改工步兼容问题[B220428-004]
4.修改4.X工步层和记录层容量显示不一致的问题	[B220408-001]
5.修改多次历史接续后数据序号异常问题[B220314-006]
6.修改自定义报表总时间太大溢出问题[B220425-008]
7.优化坐标轴小数点位数问题	[B220425-009]
8.BTSDA添加GITT报表

亿纬MongoDB报表：
1、修改导出工步层终止温度为空bug；

2022.04.29
亿纬MongoDB报表：
1、修复工步层和循环层数据缺少BUG；

2022.04.27
欣旺达TDMS温箱联动项目：
1、新增启动模式XWD_TDMS，修改备注字段拼接；

沃泰通WTT项目：
1、新增上传工步参数中值电压；

2022.04.26
惠州德赛项目：
1、修复过站接口获取工步文件错误；

2022.04.22
工步参数设置
1、添加表达式功率;

2022.04.21
1.修改工步编辑时间单位为min时输入小数变为0的问题[B220418-001]

2022.04.20
自定义报表
1、添加工步开始结束标识；

2022.04.19
1.自动备份添加CSV格式
2.修改4.X历史数据接续如果当前在暂停工步失败的问题

惠州德赛项目：
1、修改过站管控逻辑，未过站的条码弹窗提示错误原因；

2022.04.15
1.添加工步层起始流量和终止流量显示
2.修改工步编辑无法输入参数的问题[B220412-002]
3.修改NDAX数据电流回显相差10倍的问题；

2022.04.14
1.修改4.X数据量程获取问题	[B220412-004]
2.修改下载nda文件电流量程为0的问题
3.电流超差保护绝对值防呆
4.修改ndax回显高级保护参数电压下降异常点时间间隔问题[B220322-006]
5.修改将抽真空作为独立工步时工步编辑问题[B220322-005]
6.修改自定义报表压力最大值导出问题[B220321-002]
7.修改下位机GUID未刷新的问题	[B220311-008]
8.修改带温箱历史数据接续失败的问题	[B220413-003]

惠州德赛项目：
1.修改上传容量设置为空时默认上传最后一个放电工步容量；
2.修改过站接口获取工步文件名；

2022.04.08
1.修改4.X没有下发水冷机映射到中位机的问题
2.修改2.X升级4.X后ndax数据电流回显相差10倍的问题
3.修改2.X升级4.X通道迁移问题

惠州德赛项目：
1.修复通过历史数据导出MDB文件时，忽略如果工步保护从而没有判定为NG的BUG；
2.修复工步数超过10，无法正常导出MDB文件BUG；
3.修复取消MB启动时，录入的条码没有清除的BUG；

2022.04.04
1.修改4.X自定义辅助通道参数14显示为0的问题

2022.04.01
1.添加ABT新项目
2.优化JSWL数据导出客户端无响应问题
3.添加mini256对接MES
4.添加BYD_From/Cap/DCIR备份数据到数据库需求
5.容量分选添加充电容量

2022.03.31
1.修改历史数据接续曲线显示中间有一段时间空隙的问题
2.修改历史数据接续后曲线显示错乱的问题
3.修改迁移后再历史接续，显示数据丢失的问题 [B220314-003]
惠州德赛项目、华为德赛项目：
1、修改MB启动等录入条码和通道码错误BUG；

2022.03.30
1.修改日志显示问题[B220310-001]
2.修改4.X升级进度问题 B220304-002

2022.03.29
1.批量展开/折叠工步回显和命名问题[B220321-003]
2.曲线X轴时间改为总时间[B220316-001]
3.右键循环统计添加工步默认方式	[B220118-005]

2022.03.28
1.容量-电压曲线过滤搁置工步数据[B220309-008]
2.压强(bar)添加到如果条件
一、Mini256
1.添加MES改造
二、BYD_From/Cap/DCIR
1.添加需求(指定参数导入数据库)
三、JSWl
1.优化客户端数据导出无响应问题

楚能新能源项目
1. 添加楚能铝壳化成启动模式
2. 添加楚能铝壳分容启动模式
3. 添加楚能软包启动模式

2022.03.25
1.修改电流截止条件必须比电流上限保护条件小提示两遍的问题

2022.03.24
1.优化DBC多个通道同时启动失败的问题
2.修改并联1000A后如果容量参数回显错误的问题 [B220322-007]
3.2.X升级4.X 修改4.X中位机原有温箱映射未删除的问题
4.修改2.X升级4.X后，重复日志未过滤的问题
5.2.X升级4.X 添加并联信息迁移到新设备

2022.03.09
1.修改4.X数据丢失导致打开文件失败的问题	[B220308-004]
WX项目
1.处理新需求设备掉线声光报警功能

2022.03.08
1.修改循环统计问题[B220118-005]
2.修改4.X工步层数据容量能量缩小10倍的问题[B220302-007]
3.修改工步编辑回车问题	[B220302-008]
4.修改电脑时间往回改导致自动备份不执行的问题[B220301-013]
5.修改并联显示问题[B220301-012]
6.修改模块启停开关提示真空值为空的问题	[B220301-001]
DBC项目
1.新增控制信号类型、数据格式编辑，以及复用值显示
2.新增复用值编辑窗体，编辑控制信号及复用值
3.新增DBC标准文件读取自定义变量属性、环境变量、注释、值表、Network节点
4.处理信号的"控制信号类型、数据格式、步长、周期、访问属性、自定义变量、数据类型、复用器值"保存到标准dbc文件中
5.处理Network节点的“CAN接口、CANFD、通讯盒类型、报文通达、波特率”保存到标准dbc文件中
6.处理工步文件保存/加载“复用信号、控制信号、复用值”
7.处理工步打包/解包“复用信号、控制信号、复用值”
8.处理通道DBC信号显示过滤控制信号
9.新增DBC编辑保存下发错误信息检查防呆

2022.03.04
1.修改重置工步后SIM原始路径回显问题[B220224-009]

2022.03.03
1.自定义报表工步信息添加多量程导出
2.自定义报表循环层添加最大压力值
DZDS_DCIR
1.添加启动项
2.修改自动启动逻辑
3.添加BTS获取PLC状态
4.添加数据导出和状态上抛
SH_BYD
1.修改容量能连接口多设备时无法上传参数问题
3PT
1.修改登录时产线参数无法上抛Kafka问题

2022.03.03
1.工步参数添加绝对时间截止条件
2.自定义报表循环层添加最大压力值
3.LabApi模式 电池失效信号日志特殊处理

2022.03.01
1.数据过滤添加按记录条数过滤功能

2022.02.23
1.多通道自定义报表默认添加DA已打开文件，支持拖拽添加文件[B220127-001]
2.修改重置工步显示问题 [B220222-005]
3.修改跳转结束工步问题[B220221-003]
4.修改导出Excel分文件命名问题	[B220219-003]
5.修改自动备份Excel分文件后拷贝文件缺失的问题[B220219-002]
6.修改恒功率恒压工步曲线显示问题	[B220218-004]
7.修改批量展开问题 [B220221-007]
8.修改记录层数据复制规则错误的问题 [B220221-005]

2022.02.22
1.修改83中位机工步切换时时间掉秒问题(需与服务器中位机同时升级)

2022.02.17
1.BTSDA 数据复制优化[B220126-001]

2022.02.16
1.修改小量程多量程并联显示问题[B220215-006]
2.修改曲线对比工步对比隐藏曲线无效的问题[B220214-004]

HZ_DS项目
1.工步文件新增CAN/RS485波特率设置
2.启动工步新增通讯盒波特率设置

2022.02.15
1.添加批量折叠展开功能	
2.多通道自定义报表添加SOC/DOD参数
3.修改8.X湿度参数显示问题	[B220119-007]
4.修改高级保护参数显示问题	[B220211-001]
5.添加GD版本下位机升级

一、3PT
1.修改右键打开压床前发送停止信号防呆

二、N4
1.修改上抛DV结束电流为A

2022.02.10
1.修改容量保持率计算错误的问题[B220210-001]
2.修改循环筛选窗口问题 [B220126-002]
3.修改曲线对比循环对比的问题	[B220125-002]

2022.02.09
1.修改CC转CV工步编辑问题	[B220207-001]
2.电压下限保护接续延时负数防呆[B220207-007]
3.通道悬浮信息自定义配置功能 [RQ220124-001]

2022.02.08
1.时间记录条件0值防呆 [B220207-004]
2.BTSDA添加右键循环统计方式和计算方式功能(屏蔽双击修改活性物质参数)

2022.01.26
1.修改隐藏控制工步的工步号之后循环起始工步号错误的问题[B220125-001]

2022.01.25
1.修改工步回显问题 [B220124-004]
2.BTSDA添加SOC/DOD参数
3.修改日志查询问题[B220121-005]

2022.01.21
1.修改系统配置导出失败的问题
2.修改映射时辅助通道显示不全的问题 [B220119-006]
3.修改X轴为循环号时图形设置的问题[B220120-003]

2022.01.20
1.BTSDA点击下一个通道支持非本地服务器[B220118-004]
2.修改SIM工步回显问题[B220118-003]

2022.01.14
1.将曲线颜色设置放到双击坐标轴，右键菜单取消
2.服务器备注信息长度限制[B220112-009]
3.修改所见即所得报表数据格式问题	[B211129-001]

2022.01.13
DBC项目
1.RS485消息新增数据类型ASCII、ASCII转Hex
2.RS485消息新增字符串输入方式，支持非转义字符串、转义字符串
3.RS485信号新增数据格式int8、uint8、int16、uint16、int32、uint32、float、double
4.485右键发送和控制工步发送，增加数据类型、数据格式、字符串输入方式
5.新增ASCII码信号RT/DF数据解析

2022.01.12
1.修改T_cell项目隐藏部分辅助通道参数之后通道界面显示空白的问题 [B220112-007]
2.修改自定义报表导出NDA文件自定义报表总时间为0的问题 [B220111-001]
3.修改电压斜坡工步的气泡单位显示有误的问题 [B220107-002]
4.[B220106-003]内阻参数输入过大提示
5.修改电流斜坡工步的斜率有浮点数的问题[B220106-008]
6.修改自定义报表电流电压记录错误的问题 [B220106-007]
7.修改自定义报表电流上下限错误的问题 [B220106-006]
8.修改BTSDA曲线循环显示有误的问题 [B211224-003]
9.修改设置了防呆，通道保护后还可以单点启动的问题 [B220106-001]
10.修改设置电流超差保护默认值之后，工步如何设置都为默认值的问题 [B220105-006]

2022.01.11
1.斜坡参数防呆
2.添加电流限制条件和表达式限制同时设置防呆[B211228-001]
3.可双击坐标轴设置单位

2022.01.06
1.系统配置添加隐藏单元号
2.添加高度规映射
3.修改打开nda文件失败的问题[B211227-003]

2021.12.31
CATL公司标准改造
1.增加压床脱开后数据采样
2.全局保护新增温度上下限、急停电压
3.安全保护新增V8、V9、V10、I1
4.恒流充电新增保护，规定的时间内充到设定电压、规定的时间内超出设定电压、电压突降
5.恒流恒压充电新增保护，规定的时间内充到设定电压、规定的时间内超出设定电压、电压突降、电流突升、充电上升速率
6.恒流放电新增保护，电压突降
7.恒压放电新增保护，电流突升
8.工步编辑开放高级保护参数设置
9.增加通道完成后保护状态保护显示
10.新增开路电、开路电流、坏通道超限检测功能
11.新增库位状态实时显示，及手动和自动切换功能
12.自动产线设置新增Kafka配置
13.新增版本信息，库位状态，通道状态，库位维护，通道维护上传Kafka
14.新增标准工步加载
15.新增程序版本管控

2021.12.22
1.修改其他工步参数编辑界面选择顺序问题
2.修改查询模式查看数据IP对应错误的问题

2021.12.21
1.默认倍率模式[B211220-003]
2.内阻放大系数算法还原7.6.0方式[B211216-011] 
3.DA循环层参数设置 针对所有通道有效应用到充放电效率计算方式 [B211217-007]

2021.12.15
1.修改菜单禁用时提示错误的问题	[B211214-002]

2021.12.14
1.DA打开文件失败提示原因

2021.12.13
1.量程不一致禁止接续 IS210616-002

2021.12.10
1.添加单点启动不回显工步配置 [B211203-004]

2021.12.09
1.修改SIM工步复制粘贴后只下发一个SIM文件的问题 [B211105-003]
2.添加自定义变量 User51 - User100
3.优化曲线对比效率

2021.12.03
1.新增超级电容计算公式，超级电容配置界面挪到工步层

2021.12.01
1.修改8.0DA所见即所得有问题 [B211129-001]
2.修改查询模式-历史数据无法查询数据和通道信息的问题 [B211130-002]
3.修改辅助通道有效数设置后在如果条件中配置有误[B211125-002]

2021.11.25
1.修改右键导出JM报表会导出两个文件的问题

2021.11.24
1.中位机状态恢复版本检查 [B210528-004]
2.添加等待状态
3.中位机状态恢复版本检查 [B210528-004]

2021.11.23
1.修改SIM工步下发和回显单位不一致的问题，需同步更新服务器
2.修改辅助通道曲线显示标题问题	[B211122-001]
3.修改8.X工步参数中包含压力参数导致下一次启动失败的问题	[B211022-008]

2021.11.22
1.修改DQMDV曲线问题 [B211011-006]

2021.11.19
1.列表显示添加功率[B211119-001]
2.修改查看数据时将文件拷贝到自动备份路径查找任务错误的问题[B211118-003]
3.表达式长度超出限制提示
4.更新工步模板
5.蜂鸣报警功能屏蔽非错误等级的日志配置
6.修改辅助通道数据显示顺序问题[B211110-009]
7.修改服务器重启时客户端获取设备版本信息为空的问题[B211109-001]

2021.11.18
1.添加恒功率恒压和恒阻恒压工步
2.修改并联通道辅助通道数据问题[B210702-004]
3.添加温箱温度状态（广五所温箱联动）
4.修改工步层数据800多W时打开数据失败的问题

2021.11.16
1.添加图形区复制数据源功能 [B211105-004]

2021.11.15
1.修改多通道自定义报表问题[B211104-003]

2021.11.12
1.工步参数添加倍率条件，解决倍率工步参数下发后回显不一致的问题(需同步更新中位机) B211104-002

2021.11.11
1.默认曲线添加循环-比容量曲线[B211105-007]
2.添加曲线循环-充电中值电压/放电中值电压(曲线原来的中值电压)
3.修改迁移不接续配置不生效的问题[B210930-005]
4.多通道自定义报表添加指定工步号选择 B211020-009

2021.11.10
1.修改循环范围背景颜色显示 B211103-009
2.支持双击nda文件打开文件方式为BTSDAEx.exe [B211102-003]
3.大图标界面显示手动锁通道原因

2021.11.09
1.修改循环范围背景颜色显示 B211103-009
2.添加循环范围设置[B211103-009]
3.双击设置循环显示后不应用到下一次数据打开[B211103-009]
4.调整循环显示条高度
5.添加单点启动默认回显工步方式配置，原来单点启动回显上一次工步配置取消 B211103-003

2021.11.08
1.修改自定义报表导出日志序号错误的问题B211027-001
2.系统配置添加恢复默认按钮
3.修改输入防呆问题B211022-007

2021.11.05
1.曲线对比添加指定循环号工步号筛选 B211021-002
2.曲线对比 曲线和数据选中状态关联 B211021-002

2021.11.04
1.优化ndax文件下载断点续传流程（如果临时文件夹下没对应数据，从ndax文件解压）
2.优化自动备份执行逻辑，按照上次执行时间排序，防止任务较多时有些任务一直执行不到
3.一轮任务执行时间超过30分钟时先保存一次任务，防止任务较多时一直不保存

2021.11.02
1.优化多通道自定义报表export按钮缺失问题 [B211020-008]
2.历史查询最近多少天为空则默认30天 [B211020-006]

2021.11.01
1.修改恒流恒压放电工步恒流比计算错误的问题 [B211019-006]

2021.10.28
1.修改POPUP未勾选电压条件时，常规电压下限保护条件不生效的问题
2.修改工步检查后提示方式	[B211019-005]
3.添加用户未登录提示

2021.10.27
1.添加全局保护条件设置

2021.10.25
1.回路阻抗添加按电流分段

2021.10.21
1.修改删除离线设备后其他客户端未更新的问题（如果是8.0服务器需同时更新服务器）
2.升级下位机完成后检查GUID是否冲突（升级完成后延迟2s才能获取到GUID）

2021.10.20
1.修改BTSDA导出多通道自定义报表每个文件单独导出时生成文件后缀错误的问题
2.添加温度跟随功能
3.修改未弹窗自动备份窗口新添加的备份任务不执行的问题

2021.10.15
1.修改POPUP提示B211015-004
2.修改SIM文件路径乱码问题B211014-009
3.修改循环启动SIM文件丢失的问题[B211014-002]
4.修改自动备份以启动时间创建文件夹未生效的问题
5.曲线显示比容量，如果未设置活性物质则默认1mg
6.曲线显示比容量支持面容量
一、SBD_SCM197
1.添加启动项
2.修改自动启动逻辑
3.新增控制工步真空氮气触发
4.添加结果判断和数据导出
5.新增条码绑定和暂停请求等信号

2021.10.14
1.优化超时重发工步流程SIM工步数据下发
2.修改曲线对比活性物质未加载的问题
3.修改BTSDA默认曲线
4.修改循环层数据和曲线双击切换问题

2021.10.13
1.修改曲线时间错误的问题
2.修改85设备迁移后日志序号混乱的问题	[B211008-004]
3.修改生僻字条码乱码的问题
4.修改85设备启动测试没有清除上次录入条码的问题
5.修改迁移后自动接续测试未起作用的问题[B210930-005
6.修改电池排列显示方式，单元号相同通道显示在同一行

2021.10.12
1.修改多量程通道并联后量程计算规则

2021.101.1
1.修改并联量程为1000A时，量程判断问题

2021.10.09
1.多通道自定义报表工步层添加通道、批号、条码、恒流比、工步文件名
2.多通道自定义报表工步名称可通过系统配置中的自定义工步名称定制

2021.10.08
1.优化工步层数据较多时打开数据占用内存问题

2021.09.30
1.优化BTSDA坐标轴刻度使用科学计数法显示
2.修改NDA文件曲线配置接触电阻显示导致五曲线的问题[B210928-003]
3.修改备注信息回车显示不全的问题

2021.09.29
1.锁定通道不能清除标记
2.修改BTSDA系统设置后点表头弹出右键菜单为空白的问题
3.修改指定量程后保存工步电流缩小100倍的问题[B210927-009]，对[B210813-004]有影响，85设备使用专用版本测试，待合并代码后解决

2021.09.27
1.修改自定义辅助通道参数显示问题[B210927-004]
2.修改历史数据接续提示备注信息为空的问题	[B210924-010]
3.修改加载老的斜坡工步异常退出问题	[B210924-009]
4.修改跳转当前工步后数据显示问题	[B210924-007]

2021.09.24
1.修改nda文件中工步指定量程(负量程)回显为0的问题
2.修改回路阻抗小数点位数显示不一致的问题	[B210923-012]
3.修改导出报表通道号重复问题[B210922-008]
4.修改并联后设置温箱问题[B210922-005]

2021.09.23
1.修改83设备脉冲工步曲线数据容量能量获取错误的问题
2.自定义辅助通道参数温度改为小写t

2021.09.20
1.修改SIM工步复制粘贴后只下发一个SIM文件的问题[B210917-002]

2021.09.17
1.修改删除工步后循环起始工步号变化问题[B210916-003] 
2.修改超级映射显示问题[B210906-009]
3.85设备辅助通道显示修改[B210626-001]
4.修改BTS85小量程设备保存工步文件电流放大1000倍的问题[B210813-004]
5.修改8.X迁移通道数据显示问题	[B210909-005]
6.PCCCV工步计算恒流充入容量

2021.09.15
一、10PPM_From_Reform
1.新增启动项
2.新增PLC信号显示
3.添加火警功能，添加火警喷淋码
4.添加数据上抛和导出

2021.09.13
1.修改重置工步 如果辅助通道电压条件不可设置辅助通道号的问题
2.添加循环伏安功能

2021.09.03
1.控制工步添加传感器清零
2.如果条件添加传感器压力

2021.09.02
1.修改通道并联后电流放大系数改变导致电流下发和回显错误的问题
2.修改加载NDA文件回显工步参数功率限制条件放大100倍的问题
3.修改单通道备注信息提示长度不能超过7的问题

2021.08.31
1.BTSDA添加右键菜单复制选中列（各循环独立成列）[B210830-003]
2.修改自定义报表test表面容量方式导出倍率工步参数错误的问题	[B210830-001]
3.修改配置自定义文件名称后如果名称有空格查看数据失败的问题	[B210825-001]
4.修改7.6.0服务器中文条码搜索为空的问题	[B210810-005]
5.自定义报表循环层添加结束内阻

2021.08.08
1.修改恒阻工步内阻放大系数计算错误的问题

2021.08.19
1.右键添加自动备份功能[RQ210818-001]
2.如果时间比较符改为大于等于和小于等于

2021.08.18
1.修改BTSDA辅助选中列格式[B210816-005]
2.修改如果条件数量限制[B210816-004]
3.修改工步层数据统计错误的问题[B210816-002]
4.修改超级映射启动测试未合并全局保护参数的问题[B210816-001]
5.修改Y3Y4刻度修改无效的问题
6.重置工步时，全局保护条件和记录条件优先级高于单工步

2021.08.17
1.自动备份路径磁盘大小小于100M则备份失败，防止磁盘不足导致软件崩溃
2.修改API启动提示指定量程不存在的问题[B210806-003]
3.修改离线工步编辑器启动时提示倍率模式不支持此单位的问题
4.查看数据时如果对应测试有备份任务则自动拷贝一份数据到对应备份路径
5.修改超级映射信息全部显示为1通道的问题[B210805-002]
6.默认使用BTSDAEx模式
7.修改列表显示辅助通道温度为0的问题[B210804-002]
8.修改T12PP辅助通道曲线参数为0的问题

2021.08.16
1.修改水冷机映射提示请升级中位机的问题
2.修改循环启动拼接迁移数据时间回退的问题[B210726-001]
3.修改数据另存为自定义报表选择路径无效的问题[B210726-003]

2021.08.13
1.修改列表显示比容量显示相差10倍的问题
2.修改面容量循环层和工步层数据计算错误的问题
3.修改8.X512通道同时启动异常的问题
4.自动备份路径可下拉选择最后5次设置
5.通道信息界面添加自动备份按钮，可回显和修改自动备份信息

2021.08.12
1.修改多量程设置后量程判断不能马上生效的问题[B210812-001]
2.修改未设置标称容量面容量计算错误的问题

2021.08.11
1.高级保护参数恒流充电恒流放电添加电压跳动差值保护
2.高级保护参数添加 电流异常点个数统计保护功能
3.添加第17、18个自定义辅助通道参数
4.如果条件添加水冷机设置
5.添加压力模块映射下发
6.添加冷水机映射下发

2021.08.06
1.添加分层报表工步层数据绝对时间是否使用工步开始时间配置

2021.08.04
1.添加面容量功能
2.修改PLC化成结果协议，修改C2项目通道结果-1较多时解包失败的问题

2021.07.23
1.新增总线序号映射
2.处理批量DBC启动时转换总线序号

2021.07.22
1.自定义报表通道信息添加活性物质和标称容量
2.命令行导出报表支持NDA文件

2021.07.21
1.修改848映射显示不全的问题[B210721-004]
2.API启动不允许同时启动电流量程不一致的通道[B210720-008]
3.工步参数中包含容量使能功能时Ah&Wh不做进行负数防呆[B210716-003]
4.修改导出报表辅助通道参数有两列的问题[B210715-003]
5.将前景色改为字体颜色

2021.07.15
1.放电容量衰减率改为容量保持率 B210715-001
2.修改工步编辑器修改量程后异常的问题
3.SAMSUNG项目添加启动使用上一次测试条码的功能(在测试名设置界面勾选是否使用上一次测试条码)
SMBUS项目
1.新增偏移量和系数编辑
2.SMBUS条件下发比较值修改为浮点数
3.处理SMBUS报表导出字符串型数据
4.通道日志单独新增SMBUS显示


2021.07.14
1.修改编辑时直接点关闭按钮会导致条码和单通道备注信息未保存的问题
中山欧力项目
1.跟随工步新增信号类型

2021.07.13
1.批量生成条码字符规则和单个规则一致
2.ndax临时文件定期删除
3.冲突设备掉线后删除对应设备节点
4.多量程设备，千分之二判断使用最小量程

2021.07.12
1.修改工步编辑界面点击备份设置实际未切换到对应界面的问题
2.优化自动备份NDA文件虚拟内存持续增大的问题
3.Ah/Wh/Current/Voltage添加表达式提醒

2021.07.07
1.修改多通道自定义报表工步层放电时间为0的问题
2.修改系统设置里自定报表配置会自动初始化的问题
3.修改曲线撤销和恢复按钮无效的问题

2021.07.06
格林司通项目
1.通道DCIR结果地址改为两个寄存器地址，小端模式写入

2021.07.05
1.修改DA点击下方左移右移按钮循环不刷新的问题
2.添加右键导出所有暂停通道数据的功能

2021.07.01
1.多通道自定义报表添加：
2.无效字符由[null]改为[-]
3.循环层数据和图表添加搁置截止电压（放电后）
4.工步层添加最高电压最低电压
5.通道离线允许清除标记
6.通道离线允许清除标记
7.修改分层报表持续时间显示为相对时间的问题

2021.06.29
1.屏蔽权限模式菜单
2.添加4S_N类型中位机升级

2021.06.28
1.3.X 等待状态允许停止
2.添加启动时间显示

2021.06.25
1.客户端单点启动如果工步辅助通道温度设置辅助通道号改为弹窗后下拉的方式，工步编辑器不修改
2.单工步高级保护屏蔽回路阻抗
3.修改多通道自定义报表启用容量累积计算错误的问题
4.修改自定义报表test表控制工步参数打印
5.曲线添加刻度设置

2021.06.24
1.BTSDA支持同时选择多个文件打开	[B210623-004]
2.修改工步编辑器系统配置隐藏界面不能马上生效的问题[B210623-002]
3.工步编辑系统配置屏蔽条码管理	[B210618-005]
4.修改另存8.0服务器的ndax文件后，打开文件查看工步为空的问题
5.修改自定义辅助通道参数显示,支持HW_OCV项目辅助通道显示

2021.06.21
1.修改BDMS条码获取失败的问题

2021.06.18
1.修改下载数据报异常 错误 BTSDALib.ChildFrame.RunDownload System.IndexOutOfRangeException: 索引超出了数组界限。

2021.06.17
1.修改表达式函数无法取消的问题
2.BTSDAEx.exe支持多通道自定义报表
3.多通道自定义报表支持指定循环
4.多通道自定义报表支持循环层DCIR参数
5.多通道自定义报表支持部分辅助通道参数

2021.06.15
1.修改3.X超级映射问题
2.修改3.X如果工步参数单位转换问题	[B210414-003]
3.修改勾选了将恒流充电的截止电压赋值给恒压充电的限制电压时，设置表达式电压的问题
4.修改闲时数据显示两组V1T1的问题
5.优化3.X日志排序

DBC/SMBUS
1.新增工步参数BMS通讯时间设置
2.485DBC/CAN二进制/485二进制/SMBUS增加相邻帧间隔
3.DBC曲线设置显示信号名称
4.通讯盒参数设置自动重启

2021.06.11
1.修改高级保护描述
2.修改API启动只加载第一个设备的高级保护参数问题
3.修改闲时记录时间参数溢出的问题
4.修改脉宽长度限制问题
5.Sim工步下发时防呆
6.预约暂停和蜂鸣器报警状态显示记数中状态
7.修改分层报表时间单位定制问题
8.修改SIM文件加载失败的问题
9.修改预约暂停循环号回显错误的问题
10.文件夹操作默认记住上一次路径
11.优化查看当前数据实际为历史数据的问题

2021.06.10
万向
1.增加单通道累计NG告警功能
2.WX_JT_DCIR修改NG判定条件

2021.06.04
1.BTSDAEx模式查看数据时标题包含自动备份自定义文件名
2.修改多通道自定义报表记录层排列问题[B210528-002]
3.加载CaiLang模块失败时启动测试返回失败并提示
4.添加暂停状态上下料通知功能（LG）
5.BDMS条码自动填充上一次的

2021.06.01
万向
1.高级保护参数新增回路阻抗
2.修改万向错误码不报警配置
3.万向告警日志LogAlarm增加时间

2021.05.27
1.单点启动默认显示上一次测试工步
2.DA列表显示添加字体设置
3.修改脉冲工步工步层容量显示问题[B210518-006]

2021.05.25
1.修改自动备份nda文件虚拟内存会持续增大的问题

2021.05.24
1.修改查看通道信息未显示升级前后中位机版本的问题[B210518-003]

2021.05.21
1.修改多通道自定义报表DCIR取值问题

2021.05.20
1.比容量比能量添加单位定制

2021.05.19
1.并联通道量程一致可以同时启动
2.修改3.X数据工步层超过100多后数据显示不全的问题
3.分层报表工步层绝对时间使用工步起始时间

2021.05.18
1.控制工步和自定义辅助通道参数添加VOC（ppm）
2.自定义报表参数选择添加全选按钮

2021.05.17
1.修改闲时数据记数中显示问题
2.修改完成状态未气泡提示备份路径的问题
3.循环暂停登记表

2021.05.14
1.如果工步比较符取消等号
2.修改超级电容没有立即生效的问题[B210421-002]
3.修改多通道自定义报表相关问题	[B210419-004][B210419-003][B210419-002]
4.修改重置活性物质后导出报表未生效的问题
5.3.X并联通道禁止映射

2021.05.13
1.修改重置工步容量倍率不正确问题[B210506-003]

2021.05.11
1.全局保护参数添加 通道空闲电压判断

2021.05.06
1.修改多量程设备恒流恒压工步计算恒流充入容量错误的问题
2.加载工步文件失败时提示原因
3.工步编辑器默认回显截止电压

2021.05.04
1.修改单点启动加载安全保护未下发的问题[B210421-003]
2.修改API启动并联通道量程判断错误的问题

2021.04.30
1.修改控制工步低真空真空值未回显的问题

2021.04.29
TSC432项目
1.添加 导出完成到数据库
MiniCellMtw项目
1.处理预测启动中因PLC状态变化跳转空闲，再跳转到测试中问题

2021.04.28
1.NDA文件模式下活性物质显示双击修改

2021.04.27
1.全局保护参数添加 工步切换时如果风扇异常则通道保护
2.修改备注中包含回车换行导致另存nda文件失败的问题

2021.04.26
DBC/485/SMBUS项目
1.处理缺陷跟踪单“RS485消息列表添加选择和取消选择功能”
2.处理缺陷跟踪单“DBC信号保存后没有应用到工步”
3.处理缺陷跟踪单“控制工步缺少设置BMS通讯异常不保护”
4.处理缺陷跟踪单“SMBUS写入编辑好write参数再次打开后参数清空”
5.处理缺陷跟踪单“SMBUS_位寄存器列表向下插入参数异常”
6.处理多路DBC/485同时下发时，485信号RT/DF数据因相同辅助通道号导致数据异常问题

2021.04.23
1.添加液冷机参数
2.添加闲时数据记数中状态

2021.04.20
1.列表显示添加BDMS条码列

格林司通DCIR项目
1.新增启动GLST_DCIR启动项
2.添加与基恩士PLC通信，处理PLC状态信号实时显示
3.处理自动化流程，与PLC信号交互，清除请求信号，写入化成中，工作完成信号
4.处理停止请求信号，发送整柜停止
5.处理自动判断DCIR结果，导出本地数据，写入PLC化成结果及DCIR值

2021.04.19
1.3.X丢数时读取优化
2.修改3.X回显原始工况中文路径乱码的问题
3.高级保护参数未勾选应用到所有设备时，如果对应设备保护条件文件不存在，默认加载公共保护条件

2021.04.16
1.修改控制工步其他列无法设置保护参数的问题
2.修改BTSDA显示两个V1 T1的问题
3.修改预约暂停 指定循环的时候，回显P65535的问题

2021.04.14
1.修改列表显示复制功能无效的问题

2021.04.13
1.工步编辑添加电压截止条件(原电压条件为电压限制条件)
2.修改自动备份任务自动恢复失败的问题

2021.04.09
1.添加闲时数据功能

2021.04.07
一、HZHP144
1.新增启动项
2.添加从BIS获取条码
3.添加从BIS 获取测试流程
4.添加测试数据上抛BIS，添加数据导出模板

2021.04.02
1.控制工步开放BMS通讯不保护设置
2.增加RS485消息选择，取消
3.取消RS485回应帧长自动计算变化
4.处理SMBUS寄存器回显勾选问题

2021.04.02
1.添加BDMS条码（复用creator字段，需升级服务器）

2021.03.31
1.全局保护参数隐藏拖尾电芯判断（已在高级保护参数添加）[B210331-004]
2.修改高级保护参数导出导入复测问题[B210330-005]
3.普通模式开放安全保护[B210329-005]
4.启动时发送被并联通道的映射[B210312-003]
5.SIM工步编辑时参数检查[B210326-003]
6.修改高级保护参数取消勾选应用到所有设备时启动测试加载高级保护参数失败的问题
7.修改曲线数据获取时电流放大系数计算错误的问题	[B210324-005]
8.修改工步名称时，保护条件不清空[B210322-004]
9.模拟工步编辑时单位等参数默认显示上一次选择

2021.03.29
1.修改曲线时间和列表显示时间不同步的问题	[B210308-002]
2.取消全局变量重复判断	[B210319-007]
3.修改版本10表达式工步兼容问题

2021.03.25
1.表达式添加随机函数
2.配置-防呆添加所有电脑账号共用同一配置

2021.03.24
1.高级保护全局添加工步延时
2.工步延时和主辅延时添加到高级保护参数各个工步类型
3.多通道自定义报表
4.更新PLC128协议

2021.03.19
1.脉冲工况工步容量能量显示（容量=充电容量-放电容量）

2021.03.18
1.修改获取系统默认字符编码失败导致导出EXCEL失败的问题（System.ArgumentException: 1 is not a supported code page.）

2021.03.17
1.修改温箱和并联同时显示的问题

2021.03.15
1.系统配置防呆添加停止、暂停、保护状态不允许单点启动
2.工作状态添加预约暂停

2021.03.12
1.修改不同设备加载不同高级保护参数
2.控制工步添加温度加热开关

2021.03.10
1.修改脉冲DCIR-P显示为空的问题

2021.03.09
1.控制工步添加温度加热开关

2021.03.08
SMBUS项目
1.新增SMBUS二进制编辑，及处理右键菜单功能
2.处理SMBUS二进制显示
3.SMBUS二进制文件保存/加载
4.处理SMBUS二进制右键下发打包/解包
5.处理控制工步SMBUS二进制打包/解包
6.处理二进制历史查询回显SMBUS二进制发送
7.增加SMBUS二进制发送管理权限，处理单独发送和所有二进制发送

2021.03.05
1.修改列表显示终止容量显示为0的问题

2021.03.04
1.修改所见即所得报表缺失一条数据的问题
2.修改自动备份添加任务后马上转移到历史的问题

2021.02.20
1.优化导出Excel内存不足问题

2021.02.19
1.负量程中位机版本升级防呆

2021.02.08
MTW_5_10
1.添加通道交叉自动点检功能
DBC项目
1.控制工步新增BMS数据帧类型，支持下发多路CAN/485二进制数据功能
2.优化右键发送BMS数据，支持单独CAN/485发送和多路发送二进制数据
3.增加CAN/485及所有BMS数据类型停止发送功能
4.增加二进制发送/停止相关管理权限
5.优化二进制发送历史查询，支持多路查询显示
6.通信参数增加通道绑定/解绑，支持查询当前通道对应的有人通信盒设备
7.增加控制工步类型配置为独立工步，DF/RT工步类型依旧为控制工步

2021.02.07
1.优化非本地IP下大数据下载

2021.02.05
一、BYD_From/BYD_Cap/BYD_DCIR
1.添加启动项
2.添加从调度获取条码/测试流程
3.添加BYD_From/BYD_Cap数据导出
4.添加BYD_DCIR自定义结果判断及数据导出
5.添加数据解析上抛
6.添加BYD_DCIR同一夹具多次测试逻辑
7.JSWL协议新增位置地址信号
二、STF
1.修改导出数据和获取结果逻辑(当有通道在获取结果时不进行数据导出)

2021.02.04
1.修改电流突升百分比下发大100倍的问题
2.全局保护参数添加夹具异常辅助通道电压上下限

2021.01.27
1.修改3.X中位机工步下发时辅助通道温度上下限防呆判断错误的问题[B210122-003]
2.修改路径中包含空格打开NDA文件失败的问题[B210126-008]
3.3.X升级通道状态防呆
4.修改文件路径中包含特殊字符打开失败的问题[B210125-002]
5.优化升级中位机失败提示

2021.01.26
1.升级时添加中位机数据上传防呆，超过1分钟无数据上传才允许升级,需升级服务器
2.本地IP下导出Excel不管服务器版本都使用BTSDAEx方式
3.修改3.X启动测试未合并全局保护参数恒流放电过放保护的问题[B210121-006]

2021.01.20
1.修改高级保护参数CCCV电流上升异常点绝对值不能设置小数的问题
2.3.X添加全局保护参数下发
3.修改3.X单工步备注信息未下发的问题

2021.01.18
1.添加预设时间暂停提示
2.中位机功能兼容应用到产线

2021.01.14
1.修改控制工步温度压力变更压力值回显与下发不一致的问题
2.高级保护参数添加强制判死拖尾电芯功能
SMBUS项目
1.重新设计SMBUS编辑界面UI,增加读/写寄存器
2.增加读/写寄存器信息编辑
3.增加跟随工步/BMS限值条件设置SMBUS信号
4.优化SMBUS条件，增加goto SMBUS写入数据
5.SMBUS文件保存/加载
6.SMBUS信息嵌入工步文件，下发中位机
7.RT/DF回显SMBUS，自定义变量
8.处理DA导出SMBUS，自定义变量数据
9.处理DA曲线DBC/SMBUS/自定义变量单位显示

2021.01.13
1.修改主通道通道类型变成辅助通道还允许启动的问题
2.高级保护参数添加相邻电压下降异常

2021.01.08
DBC项目
1.增加BMS通讯异常不保护设置功能
2.工步编辑隐藏跟随工步截止值
3.处理自定义变量不能删除问题
4.处理右键停止发送功能bug

2021.01.07
1.修改持续时间设置过大的问题
2.修改客户端打开DA提示LANGUAGE=0无此文件的问题
3.系统配置工步编辑添加ByteCode路径设置，兼容7.6.0客户端编辑的表达式工步 IS201225-002

2021.01.06
1.系统配置添加自定义工步名称
2.升级VS2019
3.3.X添加斜坡工步

2020.12.31
1.修改下载NDA文件无辅助通道温度的问题

2020.12.30
1.修改列表显示3.X中位机辅助通道温度和电压为0的问题
2.修改辅助通道温度T1显示错误的问题
3.条码特殊符号防呆
4.优化快速切工步数据打开速度

2020.12.29
1.BTSDAEx支持间隔选择循环
2.BTSDAEx三层折叠显示停靠时气泡提示相关信息
3.工步层数据气泡提示添加倍率

2020.12.28
1.系统配置导出Excel任务并行个数
2.系统配置Excel导出最大行数
3.nda文件修改活性物质参数(通道信息中双击活性物质或者选择活性物质后右键菜单)

2020.12.25
1.修改加载ndax文件显示中文乱码的问题
2.工步转换次数不作为工步切换依据
3.修改列表显示电流量程为负数的问题
4.修改多辆程中包含大量程并联后显示错误的问题
5.修改多个Y轴单位相同时坐标轴刻度未默认一致的问题
6.工步编辑器和DA语言自动跟随客户端

2020.12.24
1.优化快速切换工步测试容量电压曲线显示

2020.12.23
1.全局条件添加0时刻是否记录数据
2.回路阻抗可以不设置辅助电压差和主辅差
3.优化工步层数据较多时容量-电压曲线刷新卡顿的问题
4.修改历史数据接续异常的问题

2020.12.22
1.修改系统配置保存没取消注册校验的问题

2020.12.21
1.下位机功能添加斜坡工步兼容
2.BTSDEEx显示DCIR参数列
3.3.X添加倍率工步参数
DBC项目
1.增加RS485二进制发送界面及消息编辑/显示
2.增加RS485二进制新建，打开，保存，另存为XML文件功能
3.增加右键发送RS485二进制和停止发送功能，增加权限管理
4.二进制CAN/485增加包/帧发送方式，增加右键发送CAN/RS485二进制历史查询功能
5.优化通讯参数自动查询中位机号
6.CAN/RS485二进制及信号编辑增加快捷键功能
7.增加工步编辑器TAB选项卡隐藏功能
8.增加工步编辑右键菜单自定义变量，优化自定义变量，增加单位，支持多路设置
9.优化工步其他--DBC，删除消息列
10.优化多路DBC,全局自定义变量打包/解包，及跟随工步，BMS参数，goto信号

2020.12.18
1.修改API下载辅助通道数据电流问题[B201216-008]
2.修改3.X数据导出自定义报表无辅助通道数据的问题
3.修改容量累计错误的问题[B201216-006]
4.优化数据另存为Excel内存不足导致文件0KB的问题

2020.12.17
1.3.X中位机辅助通道时间记录条件不可设置
2.修改600A通道并联后显示量程为1.2uA的问题
3.优化解包异常处理
4.修改3.X中位机温箱映射不连续通道问题

2020.12.16
1.添加8.0服务器配置，是否保存中位机日志到MYSQL
2.修改当前数据打开的情况下重启测试再查看数据不刷新的问题[B201209-006]
3.系统配置数据导出添加单工步时间方案和启用容量累积

2020.12.14
1.修改3.X工步层数据容量差10倍的问题
2.修改DA显示放电比容量无单位的问题
3.修改容量-电压曲线X轴有负值的问题
4.修改不勾选曲线还显示的问题

2020.12.11
1.部分控件风格更换(ERP风格，列表显示，输入框)
2.备份任务可点击表头排序
3.自定义报表循环层、工步层、记录层取消第一行，导出设置参数可以设置从第几行开始
4.添加删除所有工步相同保护条件和记录条件的功能

2020.12.08
1.本地服务器查看设备日志时从NDC获取，优化log_mid表太大时查看日志卡顿的问题

2020.12.04
1.解决校准 cc切换到DC dc无法校准的问题
2.wx校准 添加跨服务器搜索zwj listServerIP #
3.修改BTSDAEx平台容量显示错误问题
4.3.X全局保护条件下发回显
5.取消注册时间限制

2020.12.03
1.修改工步层数据较多时折叠展开全部工步卡顿的问题
2.修改打开8.0服务器保存自定义DF数据失败的问题

2020.12.02
1.自定义报表添加单位跟随在表头下一行

2020.11.30
1.下载数据使用NDA模式时使用BTSDA.exe打开
2.POPUP添加充放电时间限制和工步截止时间判断

2020.11.26
1.[新增]:校准支持跨BTS服务器连接通信
2.[新增]:线序检测
3.[修复]:载入热电偶、电阻 温度不准的问题
4.POPUP参数和工步参数相同时不判定冲突

2020.11.25
1.自定义辅助通道参数添加内阻类型
2.修改循环工步提示长度不能超过14的问题
3.如果工步添加OCV&ACR测试状态
4.对控制工步OCV&ACR，如果工步OCV&ACR，容量能量使能功能兼容防呆
5.控制工步添加OCV&ACR，压力变更支持浮点数（单位为Kg时多位小数点，需升级中位机，否则默认自动1位小数点）

2020.11.23
1.新增测试名防呆
2.POPUP保护参数与单工步保护参数冲突时，选择是否忽略下发
3.分层报表导合并主辅数据模式导出带温箱数据兼容宏提取功能

2020.11.19
1.修改7.6.0服务器数据下载NDA文件失败的问题

2020.11.18
1.修改设置并联提示量程不一致的问题[B201118-005]
2.修改比容量为X轴时刻度不对的问题[B201116-001]
3.修改单点启动无结束工步的问题[B201116-004]
4.修改重置条码后列表显示未更新的问题

2020.11.16
1.修改分层报表温度单位于7.6.0不一致的问题

2020.11.13
1.本地NDA文件下载速度优化

2020.11.10
1.容量能量支持负数（容量使能功能会导致容量能量出现负数）
2.添加容量使能和单工步备注信息
3.修改工步备注信息中文长度限制问题(UTF8编码)

2020.11.05
1.修改单位定制为A时启动多量程测试提示指定量程不存在的问题
2.修改分层报表时间格式(h:mm:ss)

2020.11.04
POPUP项目
1.添加循环容量累计使能
WX项目
1.新增Error Code“Z0”单通道连续多次测试结果NG和累计测试结果NG 
2.自动产线配置开放结果判断，自定义设置OK/NG值，设置DCR判断范围
3.自动产线配置防呆新增报警功能，自定义设置单通道连续NG次数和累计NG次数
4.判断是否达到累计NG次数，和单通道连续NG次数，达到对应的NG次数则向调度上传对应的Error Code报警
校准
1.新增换肤自定义的功能
2.优化校准崩溃的问题
3.解决校准软件多开的问题
4.校准翻译
5.解决校准ui控件不显示的问题
3pt
1.新增 高级保护参数 修改记录功能

2020.11.03
1.2.X升级3.X添加提示
2.修改迁移后ndax文件下载失败问题

2020.10.30
1.修改电流分段记录条件未计算放大系数的问题

2020.10.29
1. 3.X中位机添加下位机升级功能
2. 3.X中位机添加声光报警功能
DBC项目--通讯参数设置
1.新增通道右键菜单--通讯参数设置，及添加权限管理
2.新增通讯参数设置UI，自动广播检索设备，自动查询设备参数(波特率，打包时间...)
3.新增右键菜单搜索/添加功能，及新增刷新按钮(刷新当前设备参数)
4.处理界面参数(波特率，打包时间...)下发到设备

WX项目
1.处理加载本地高级保护参数，且本地高级保护参数优先级高于调度

2020.10.28
1.系统配置添加popup设置
2.PIEF144项目（增加强制判死拖尾电芯功能）
3. 3.X中位机支持uA量程

2020.10.27
1.重置条码长度限制

2020.10.26
1.8.0服务器检查DF数据无上传

2020.10.23
1.工步编辑界面添加右键菜单：显示所有工步参数
2.电流设置过小时提示自动指定量程
3.添加循环嵌套层次不能超过10层判断

2020.10.22
1.条码允许输入中文字符

2020.10.21
1.中位机非工作状态允许通过设置和显示中位机/下位机修改设备号

2020.10.19
1.右键属性中版本信息包含编译时间
2.修改8.0服务器配置充放电能量合并存储导致工步层容量统计错误的问题
DBC项目
1.优化DBC文件编辑，重新设计UI，消息，信号，ECU，信号布局图布局到一个页面处理
2.新增消息表格显示，新增右键菜单插入，删除，复制，粘贴，清空等功能
3.新增信号表格显示，新增右键菜单插入，删除，复制，粘贴，设置接收者，删除接收者，清空等功能
4.新增信号布局显示，单元格选中右键添加Intel和Motorola格式，自动设置信号名输入焦点
5.新增ECU节点表格显示，新增右键菜单功能，及消息信号发送者，接收者响应
6.处理消息ID编辑或帧类型编辑，根据值自动切换响应

WX自动化项目
1.搁置工步使用上一个充/放电工步的电压/电流上下限保护

2020.10.14
DBC项目
1.新增跟随工步
2.新增工步参数--BMS限值
3.跟随工步和BMS限值嵌入工步文件，下发中位机
4.处理回显跟随工步和BMS限值参数

2020.10.12
1.3.X添加下位机升级功能
2.修改Pop up 式样超温保护问题
3.Pop up 参数设置添加 保护参数设置 权限配置

2020.10.08
1.修改辅助通道量程为0全局保护条件辅助通道上下限判断错误的问题
2.3.X中位机设备号支持超过255

2020.10.05
1.修改单位定制时间为Min时工步编辑不能输入小数的问题[B200928-011]

2020.09.30
校准
1.[新增]:实验室一体化,NSAP登录
2.[新增]:配置勾选 不做DV校准，DV的KB值从CV拷贝
3.[优化]:校准布局优化
4.[修复]:导出 精度excel DV程控误差为 ‘--’ 

CC1200
1.修改处理空条码
SHBYD
1.修改sumtime和sunsteptime值不对问题
WWT
1.新增WTT启动项
2.添加数据导出

2020.09.22
1.修改压力超过3000Kg会显示为负数的问题

2020.09.18
1.修改平均湿度未显示的问题
2.修改注册到期提示方式
DBC
1.重新设计二进制发送界面，增加文件新建，打开，保存，另存为功能
2.新增数据递增列表，及右键菜单选择，取消，复制，粘贴等功能
3.处理右键二进制发送，新增循环发送，循环类型，勾选，数据递增等功能
4.新增右键停止发送DBC功能
5.处理控制工步二进制发送，工步跳转功能
6.处理修改DBC参数后自定义变量和勾选项会清除问题
RS485
1.消息和信号列表新增右键复制，粘贴功能
2.消息列表新增右键设置自定义变量
3.处理单位/变化比例保存问题
4.处理波特率下发回显问题
5.增加编辑输入防呆

2020.09.17
1.8.0服务器显示不支持设备类型的设备、设备号冲突的设备、GUID冲突的设备，只显示不允许操作
2.3.X 支持SIM工步，需同时更新服务器和中位机

2020.09.15
校准
1.[新增]:仅支持直连万用表
2.[新增]:实验室功能:校-调-校、重复性、稳定性
3.[修复]:辅助通道支持 对应主通道恒压充电

2020.09.14
1.Pop up功能添加

2020.09.11
1.BTSDAEx自定义报表循环层工步层添加辅助通道 最高/最低/起始/结束 温度/电压
2.BTSDAEx自定义报表可定制表头
2020.09.05
DBC项目
1.新增RS485编辑，自定义变量，485文件保存/加载，嵌入工步，下发中位机，通道回显
2.新增多路CAN和多路RS485界面
3.支持2路CAN或1路CAN+1路485功能
4.优化工步编辑器DBC tab页显示界面

2020.09.03
1.非产线模式添加风扇状态功能

2020.09.01
1.修改自动备份没有生成JM报表的问题
一、mini352
1.添加mini352对接MES，数据导出到数据库

2020.08.31
1.系统配置添加循环统计等导出报表配置

2020.08.28
1.自动备份自定义名称功能扩展(系统配置数据另存为名称自定义功能添加到自动备份)

2020.08.27
1. 3.X中位机添加温箱映射功能
2020.08.25
1. 添加2.X平滑升级3.X功能

2020.08.24
校准
1.[新增]:发送包与接收包的日志[隐藏按钮]
2.[优化]:日志打印优化
3.[优化]:校准修改段数耗时
4.[修复]:箱号不能单独启动的问题

2020.08.19
1.修改支持uA量程后恒功率充电工步功率超量程问题[B200819-009]
2.修改解除并联失败的问题[B200819-008]

2020.08.18
校准
1."直连万用表"
2. "支持24位精度"
3."更新日志查看功能[隐藏按钮]"
4."智能重测机制"
5."搜索zwjIP功能"
6."设置热电偶、热敏电阻对照表包"
QH
1.新增工位 CACAP5

一、CC1200
1.优化日志查询功能，添加历史日志查询
二、mini352
1.添加MES改造项目，修改数据上传对接方式
三、mini440_D
1.修改导出实测压力
2.优化日志打印
四、KX_From/KX_Cap/KX_DCIR(科信项目)
1.新增启动模式
2.处理默认配置
3.处理自动产线流程获取条码、获取工步、获取结果、下发结果
4.添加数据导出

2020.08.14
1.列表显示切换设备后刷新平台数据
2.分层报表与7.6.0一致

2020.08.11
WX
1.特殊处理全盘保护“夹具电机或者压力异常”时，流程保持在测试中，允许手动接续，不自动跳转下一流程.
2."夹具电机或者压力异常”全盘保护时，向调度告警，但不上传数据.
3.库位入盘时，如果出现全盘保护，自动清除标记.

2020.08.10
校准
1.支持单独使用校准软件
2.支持手动设备调整、手动校准精度
3.修复更改电流量程未修改放电电流的问题
4.支持鼠标放在主辅设备上气泡提示放电充电电流量程

2020.08.06
1.修改二维码注册异常的问题

2020.08.04
1.API接口实时数据添加循环号和条码
2.API接口工步层数据添加DCIR
SMBUS
1.新增右键菜单隐藏/显示/查找，快捷键Ctrl+F查找功能
2.优化编辑风格，处理缺陷跟踪

2020.08.03
一、HNSS_OCV(湖南杉杉OCV)
1.新增启动模式
2.处理默认配置
3.处理自动产线流程获取条码、获取工步、获取结果、下发结果
4.添加WCF交互
5.添加数据导出

2020.07.30
DBC
1.增加常规报表导出自定义变量
2.新增控制工步CAN数据帧类型

2020.07.27
1.添加电影间隔偏差保护（电压变化率）

2020.07.24
1.BTSDAEx支持读取nda文件
校准
  1、清除EPPROM （恢复xwj出厂设置）
  2、改箱号
  3、改量程
  4、改段数
  5、工装量程

2020.07.22
AHLS
1.上抛数据给调度 
qhsy
1. 负压校准对接调度逻辑
ml项目
1.更新替换下发结果dll 
2.更新替换上抛数据dll
3.上传数据传参工步，由路径改成工步文件名
4.下发结果掉用方法新增传参网络地址
5.导出数据28工步模板，电压或者时间异常的数据，背景色标记，字体标红
6.开启右键批量修改生产模式，生产状态
7.产线配置，起始设备支持3位数

2020.07.20
1.N4 L52 火警 TCP配置拆分
2.解决 Cg 预约升级 在非空闲状态升级的情况

2020.07.17
DBC项目
1.新增右键发送DBC(普通发送)功能
2.新增右键发送DBC(信号发送)功能
3.新增工步编辑器BDC tab页自定义变量功能，可计算最大、最小、平均、极差、累加
4.新增DBC编辑器编辑实际值，步长，周期，读写属性，增加工步DBC写入功能
5.新增DBC自定义变量RT回显功能
6.新增条件goto下发DBC信号功能
7.增加DA自定义导出日志数据

2020.07.14
1.校准
  解决 少校段的问题
  解决 工装 灯不熄灭的问题
  新增 精度点自定义功能
  解决 辅助通道无法校准问题

2020.07.09
1.BTSDAEx添加命令行导出报表(LW)
    BTSDAExReport.exe export Layer "D:\Temp\excel\1.ndax" "D:\Temp\excel\1.xlsx"
    BTSDAExReport.exe export General "D:\Temp\excel\1.ndax" "D:\Temp\excel\2.xlsx"
    BTSDAExReport.exe export Custom "D:\Temp\excel\1.ndax" "D:\Temp\excel\3.xlsx"
    BTSDAExReport.exe export Sim "D:\Temp\excel\1.ndax" "D:\Temp\excel\4.xlsx"
    BTSDAExReport.exe export HuaCheng "D:\Temp\excel\1.ndax" "D:\Temp\excel\5.xlsx"
2.自动备份添加定点备份(指定时间段备份)(LW)
3.自动备份Excel每个任务可以设置不同的报表

2020.07.07
1.注册码中划线防呆
2.优化预约升级版本回退
3.修改升级时服务器日志提示版本为0导致升级无反应的问题
4.修改中位机升级TFTP服务防火墙问题

校准
1.校准导出 pdf
2.校准 去除万用表配置；根据分流器电流获取 电流值
3.校准 电压等待时间 默认配置200ms
客户端
wx：工装自动修改 服务器ip
qh：开启qhsy 负压校准功能
AHLSShell：化成和容量 压床信号点烟雾信号 拆分成两个信号点（同3pt项目）

2020.07.06
1.右键DCIR报表V1I1/V2I2合并
2.右键DCIR报表参数选择添加设定电流的n%
3.添加数据另存为自定义命名格式

2020.07.03
XWD_DCR_256CH
1.修改温度计算方式和保护通道DCR值
2.权限处理--操作员账号仅可选择测试型号和操作员工号变更
WX
1.通道保护时，非万向保护码，上传H0

2020.07.02
1.BTSDAEx模式127.0.0.1服务器IP下支持选中多个通道同时查看数据

2020.07.01
1.3.X添加历史数据接续功能
WX
1.处理预测前电压小于逆电压的通道不进行测试

2020.06.30
1.单位定制添加华氏度
2020.06.29
产线模式 默认显示 锁定 解锁 右键菜单
jswl新增 导出数据模板
解决手动录入条码 条码中带有换行问题

2020.06.29
1.3.X添加历史数据接续功能

2020.06.18
1.右键菜单添加JM报表
2.系统配置添加数据另存为Excel时导出JM报表

2020.06.16
1.开放SMBUS下位机升级
2.优化自动备份打开文件夹路径错误的问题
3.优化自动备份数据序号判断错误导致不备份的问题
4.2.X中位机升级，解析错误码

2020.06.12
一、MTW-5-10
1.新增启动模式
2.新增PLC状态显示，及PLC状态信息打印
3.新增MTW-5协议
4.处理默认配置
5.处理自动产线流程获取条码、获取工步、获取结果、下发结果
6.添加导数据TestName命名\r\tDeviceNo、ZoneNo、ChannelIndex、CellNo算法修改置
7.添加A公司导出数据次数配置
8.添加导数信息写入数据库

2020.06.11
1.优化客户端多开问题

2020.06.10
3pt
nccode 使用新版
ml
1.修改分选条件,分选条件有容量、电压、时间,可指定工步号,设置值为区间值。各个直接为逻辑与关系。分选参数,设置则断, 不i置则不判断。
2.测试完成后,按照客户提供的报表导出各个通道汇总的数据,一个中位机一个批次测试生成一个文件

2020.06.09
1.指定量程不存在防呆
2.修改3.X中位机RT数据辅助通道数据显示问题

2020.06.05
1.添加1%%精度功能
2.支持将多个单元设置为同一个温箱

2020.06.04
1.BTSDAEx添加数据过滤功能

2020.06.01
XWD_DCR_256CH
1.手动模式增加自动扫托盘码功能
2.处理生产员工只有输入操作员和选择电芯型号权限
3.取消蜂鸣器报警字符
SMBUS
1.新增芯片地址长度、寄存器地址长度、循环读取
2.处理芯片地址长度、寄存器地址长度、循环读取显示

WX_DCIR_1CH
1.添加拟合值、补偿值显示，修改温度补偿计算公式
CC1200
1.修改搁置工步无法设置压力
2.修改13号中位机无法单点启动
3.修改启动就保护数据无法上传
4.添加获取托盘码重复防呆

2020.05.28
SMBUS
1.SMBUS文件读取/写入 
2.工步保存回显SMBUS信息 
3.下发SMBUS到中位机 
4.RT回显SMBUS信息 
5.通道信息回显SMBUS
6.DA显示SMBUS数据，自定义报表、常规报表导出SMBUS数据
7.SMBUS编辑功能

2020.05.27
1.修改WX_DCIR的计算DCIR方式，及DCIR的电流取值大10倍问题
2.优化日志数量特别大时刷新日志灯导致软件卡的问题
3.优化日志打开速度
4.优化HLNY_OCV测试效率
5.处理万向模拟调度下发参数

2020.05.26
wx
1.修改WX_DCIR第1/2轮测试完成时自动切换到获取预测条码，清除上抛完成标识
2.处理上抛数据精度，优化WX解析上抛数据

2020.05.21
1.修改通道大小图标DBC信号值显示bug，及电池辅助通道高度问题

2020.05.20
1.添加主通道采样切到辅电极(HW)

2020.05.19
1.修改流程名自定义防呆提示
2.修改容量散点跨月取值错误
3.修改M6R化成名和FileName命名方式
4.修改FTW保存容量散点参数缺少最后一步的值

2020.05.18
1.BTSEAEx添加DCIR报表功能
2.解决wx校准上抛数据 问题
3.BTSDAEx添加日志灯功能

2020.05.12
1.gzgyy 可不连接数据库
2.c2化成不写化成结果 C2容量 写化成结果；到调度数据库
3.3.X中位机添加并联功能(需更新服务器和中位机)

2020.05.11
WX
1.WX_JT_DCIR启用Batch(批次)字段，解析上抛数据Batch(批次)为3时，刷新DCIR测试界面
2.保存DCIR测试界面的结果到D盘，关闭客户端打开时回显DCIR测试结果
3.处理WX_JT_Form现场反馈问题获取通道状态码“导出数据失败，给定关键字不在字典中”
4.添加二维码注册功能，新威智能需要升级到版本V2.1.3#68

A公司
1、添加流程名防呆自定义取值需求
2、添加PIEF144/128化成转容量正常还是复测天剑Marking判断需求
3、FTW修改压力不显示问题
XWD112
1、修改Dtime累加
2、修改写入压力不进行换算
3、修改综合字段表头
4、修改综合数据导出格式
HX4-DCR
1、修改DCR计算电压取值
2、修改测试流程删除与物流库位信息交互

2020.05.06
1.添加3.X中位机预约暂停功能

2020.05.05
1.系统设置删除Office安装模式配置，8.0及2020.3.31之后的7.6.0服务器下另存为Excel使用BTSDAEx，自动备份允许设置Excel模式，之前的版本使用BTSDA未安装模式导出分层报表,自动备份不允许设置Excel模式
2.系统配置中数据下载BTSDA模式下导出自定义报表相关配置取消，导出Excel时默认使用BTSDAEx方式导出，如果服务器版本不支持，则BTSDA方式导出分层报表
3.导出Excel支持自定义报表、分层报表、常规报表、化成报表、工况模拟报表(需服务器支持，否则自动使用BTSDA方式导出分层报表)
4.右键菜单添加自定义报表、分层报表、常规报表、化成报表、工况模拟报表
5.自动备份Excel文件时根据系统配置的报表类型备份

2020.04.29
1.添加工况文件自动识别功能（C实验室）
2.修改自定义辅助通道参数在大图标小图标精度显示不一致的问题
3.BTSDAEx自定义报表导出PDF格式

2020.04.28
1.修改下位机校准版本信息显示错误的问题

2020.04.27
1.BTSDAEx化成报表导出PDF文件
2.BTSDAEx分层报表导出PDF格式
3.自定义辅助通道参数浮点数添加压力

2020.04.24
1.BTSDAEx修改充放电效率模式无法保存配置的问题
2.BTSDAEx工具栏添加参数配置
3.BTSDAEx常规报表和所见即所得报表导出PDF格式

WX
1.处理屏蔽夹具后提示通道不在线问题

2020.04.22
1.修改客户端路径有空格时下载非本地数据后打开文件失败的问题

2020.04.21
1.2.X中位机升级防呆，不从文件名获取升级程序版本
2.BTSDAEx自定义报表导出CSV格式
3.BTSDAEx常规报表、所见即所得报表导出CSV格式
4.BTSDAEx自定义报表导出txt格式

2020.04.20
1.BTSDAEx常规报表txt格式
2.添加系统配置：暂停状态是否允许停止
2.修改多量程并联问题，小量程不并联

2020.04.17
1.系统配置添加 是否将恒流放电的电流值赋值给恒压放电的限制电流
2.系统配置添加 是否将恒流放电的截止电压赋值给恒压放电的限制电压
3.系统配置添加 是否将恒流充电的电流值赋值给恒压充电的限制电流
4.单位定制添加长度
5.控制工步添加测厚
6.如果工步添加厚度
一、CC_1200
1.添加写入开始时间
2.修改屏蔽层板导致整个腔体无法启动

2020.04.15
1.BTSDAEx添加所见即所得报表
2.所见即所得报表可导出txt格式

2020.04.14
1.添加子工步

2020.04.13
一、DFD_DCR_2CH
1.添加手动按时间导数
二、PIEF144
1.自动生成控制工步时CC/CV之间不生成控制工步
三、PIEF项目
1.Andon版本号去除‘BTS’字段

2020.04.07
一、PIEF128项目
1.修改容量NG和化成NG下发值
2.开放动态电压计算功能(A公司所有项目)

二、M6R项目
1.新增启动模式
2.新增PLC状态显示，及PLC状态信息打印
4.处理默认配置
5.处理自动产线流程获取条码、获取工步、获取结果、下发结果
6.添加导数据TestName命名,DeviceNo、ZoneNo、ChannelIndex、CellNo算法修改
7.添加温度数据导出
8.添加A公司导出数据次数配置

2020.04.06
1.添加实时曲线功能

2020.04.03
1.BTSDAEx添加工况模拟报表

2020.04.01
1.软件添加限制夹具号配置上限（不能超过999）
2.解决汇总数据获取结果取值不准问题
3.解决导出数据净容量、净能量 值不准的问题
4.解决导出数据 设备号与设备别名变量转化 无效的问题

2020.03.31
1.导出Rss报表时，第一Sheet页 显示Chem ID文件名
2.7.6.0服务器支持下载非本地ndax文件(需同步升级服务器)

一、HX4_DCR
1.新增启动模式
2.新增PLC状态显示，及PLC状态信息打印(状态直接与PLC进行交互)
3.新增扫码枪扫描托盘码和手动输入托盘码
4.处理自动产线从MES流程获取条码、获取工步、获取通道状态\r\t添加循环测试
5.添加导数据，默认选用从历史导出数据方式进行数据导出
7.添加DCR算法

2020.03.30
1.控制工步添加湿度变更
WX
1.增加自动导数时NDC已压缩时不进行解压处理
2.处理WX工步配方错误代码

2020.03.26
1.广州工研院初版

2020.03.24
1.修改主辅量程不一致导致辅助电流显示相差10倍的问题

2020.03.23
1.修改2.X中位机升级时因备份文件太大导致失败的问题（需与中位机同时升级）

2020.03.20
1.BTSDAEx添加化成报表
2.API启动加载高级保护参数
3.API协议，添加工步层数据协议
4.API协议，添加自动备份任务

2020.03.16
1.如果工步和控制工步添加极性状态
2.实时数据和DF数据(BTSDAEx)显示极性状态和模块启停开关
3.BTSDAEx添加分层报表
WX
1.拆分万向预测流程
2.修改预测导出数据判断
3.新增万向DCIR测试值保存及客户端打开初始化
4.增加预测多线程导数

2020.03.10
1.BTSDAEx添加曲线对比功能
2.右键菜单添加曲线对比

pief2_6_MES
1.处理化成转容量时化成结果判断
2.修改从MES获取条码时数量判断
3.修改从MES获取工步路径时，不进行Retest路径处理
4.添加单点启动时检查历史条码是否重复的功能（Mahindra）

2020.03.05
1.Andon版本监控功能及通道状态文件生成功能修改
2.修改WX36/72的解析上抛数据和DCIR一致

2020.03.03
1.控制工步通道状态改为模块启停开关
2.如果工步添加模块启停开关

2020.03.02
WX_JT_DCIR
1.新增启动模式
2.新增库位温度个数配置
3.重构WX上抛数据
4.增加DCR测试界面显示
WX_JT_Form
1.测试完成时进行预测试NG数量判断并报警
2.处理36通道库位温度

2020.02.28
1.新框架 支持自定义导出功能
2.非青海sy项目，写入结果到调度数据库时，剔除空条码

一、CC_1200
1.新增启动模式
2.新增PLC状态显示，及PLC状态信息打印
4.处理默认配置
5.处理自动产线流程获取条码、获取工步、获取结果、下发结果
6.添加导数据TestName命名\r\tDeviceNo、ZoneNo、ChannelIndex、CellNo算法修改
7.添加最后一个夹具中位机数不一致配置
8.添加A公司导出数据次数配置
二、WX-DCR-1CH
1.修改扫码枪两次扫码条码连接在一起
2020.02.21
1.WX自动化项目4W通道性能优化

2020.02.11
1.修改平面风格

2020.01.19
C2化成
1.解决 层状态右键无法查看测堵测漏
2.解决 控制工步没有自动加载如果条件
3.解决 自动流程不跑测堵测漏
4.解决 mes参数不能自主选择的问题
C2容量
1.解决 mes参数不能自主选择的问题

1.新增PIEF_2_6_MES获取流程是否根据路径H/L抓取高低组流程
2020.01.17
1.综合数据表头修改：“温度(℃)、压力(kg)、恒流时间(min)”修改为“温度、压力、恒流时间 ”；启动时间格式：“2019.12.3 16:14:00”（目前BTS导出的格式）修改为“2019/12/3 16:14:00”
2.工步文件 支持剪切
3.4+7Plus取消工步数量255限制
4.启动测试时条码分包发送，修改条码太多导致服务器异常重启的问题
5.自动产线配置单元个数最大可设置999

2020.01.16
1.sbd预测功能
2.如果条件不能超过20
3.另存为Excel完成后显示大小
MiniCell352项目
1.新增动态计算电压保护功能
PIEF144项目
1.自动锁通道开放两个输入框
2.化成不启用全部工步添加同步等待
PIEF_2_6_MES项目
1.从MES获取工步，容量使用化成工步路径

2020.01.15
1.保护停止状态添加结束时间
2.条码支持空格（首尾不能为空格）
3.修改输入测试名包含中文数据另存为不显示中文的问题 [B200103-001]
sbd需求
1.测试完成后，数据文件保存路径支持可配置，并分类保存；例如：D:\MES\上传数据文件，上传数据文件再生成三个文件夹：分（单通道详细数据），总（生成要上传的综合数据），总备份(所有完成后的综合数据，本地备份)
2.综合数据表头修改；“温度(℃)、压力(kg)、恒流时间(min)”修改为“温度、压力、恒流时间 ”
3.CSV格式综合数据文件 格式修改
4.增加扫码枪扫码界面
5.增加结果判断设置功能；综合数据文件中的字段“结果状态”：依据BTS界面设定值自动判断
6.BTS界面显示层板温度

2012.01.14
WX
1、使用新的R7dll
2、添加新的WX_JT_DCIR项目

2012.01.12
C2项目初版

2020.1.10
WX_2#
1.完善WX测试完成数据中的cellInfo细化填充
PIEF144/PIEF112
1.修改保护参数搁置-电压跳变提示
2.修改保护参数恒流放电-过放保护不回显问题
3.写入版本信息功能开放所有A公司项目
4.增加流程名防呆功能
5.PIEF144项目csv转xml增加压力值翻倍\r\t 处理转控制工步bug
6.PIEF144/PIEF_MES_2_6项目流程名与条码匹配默认启用
7.PIEF144化成名大写处理
8.PIEF144修改下发结果全部NG问题
9.处理PIEF144导出channelstate文件中status为空bug
10.修改STF导出数据是停止/启动产线导致部分上传IFactory参数初始化问题
11.处理STF导出数据界面卡顿问题
12.处理STF导出数据线程优先级排列问题
13.修复Mini温度/压力防呆不起作用bug
14.PIEF128项目柔性容量夹具强制走正常流程

2020.1.6
1.修改API启动无条码的问题
2020.01.03
XWD_DCR_256CH
1.修改XWD_DCR_256CH条码打印信息
2.修改中位机没有启动流程没有跳转问题
3.增加保存自动产线参数权限

2020.1.02
XWD_DCR_256CH
1.上传MES修改设备号
2.增加"选择测试型号和更换操作员工"权限设置
3.增加温度检测屏蔽功能
4.处理温度检测点空问题
5.优化API接口管道服务管理

2019.12.31
1.shotringtfe 整柜启动 添加导出数据功能

2019.12.30
1.xjtn 多设备时，有设备下所有通道不启动时，不判断该设备
2.xjtn 在测过程中，设备掉线实现，重新获取通道的值
3.qhsy 下发结果给调度数据库时，如果条码为空，也根据通道号，正常写入一笔数据
4.日志改为Unicode编码
5.右键菜单添加DCIR报表
A公司自动产线项目
1.停止不切换到数据
2.PIEF_MES_2_6从MES获取工步，不加MI路径
3.PIEF_MES_2_6导数据等待超时未获取到结果增加导出数据失败计数和提示
4.PIEF144/128修改自动转换工步功能获取工步问题，工步转换多个符合条件文件防呆
5.PIEF144/128添加电芯结果分组处理
 
WX
1.优化恒流恒压判断cc/cv算法单位问题
2.优化预测没有化成名问题

2019.12.27
1.SX报表支持同时导出多层数据到一个文件
2019.12.26
1.添加自动产线风机个数配置
2.添加风机状态
3.修改AHLS软包夹具状态及默认配置
 
WX
1、添加预测时没有启动的通道进行库位告警
2、屏蔽无料时发送库位告警(设备类型的告警)
 
3、添加WX全部通道保护也进行导出数据

2019.12.25
1.优化WX项目内存占用过大的问题
JQ-DCIR
1.添加条码、DCR结果、开始时间写入SQLServer数据库
WX-DCIR
1.去除重复发开Excel文件，临时保存文件改为csv文件
2.曲线显示值改为(mA、mV)
3.添加夹具显示状态

2019.12.23
1.修改容量分选中值电压计算问题
WX-DCR-1CH
1.新增启动模式
2.新增PLC状态显示，及PLC状态信息打印
4.处理默认配置
5.处理自动产线流程获取条码、获取工步、获取结果、下发结果
6.新增测试结果显示，测试结果导出，测试结果清除
7.新增电压电流曲线图
8.隐藏设置按钮。将所需要的设置显示到测试结果界面

2019.12.20
1.修改分选时放电中值电压计算错误的问题
2.修改列表显示重置工步批号未更新的问题
3.修改列表显示重置工步未刷新备注信息的问题
4.修改列表界面无法扫描条码的问题
5.取消deltaV和deltaI上下限大小判断
6.修改分选模板保存和加载小数点问题[B191218-007]
7.修改电压为负值时下载NDA文件无回显的问题[B191217-006]
PIEF_2_6_MES/PIEF112/PIEF144/PIEF128
1.新增PIEF144项目实验条码前缀判断及导数据处理
2.新增导出ChannelState文件
3.新增定时删除历史数据功能
4.新增写版本信息文件功能
5.处理导出历史数据化成名bug
6.PIEF_2_6_MES新增导出D盘数据
7.PIEF_2_6_MES从MES获取工步路径自动+MI路径
8.PIEF144/PIEF128工步转换功能处理

2019.12.19
1.添加CV Delta I 延迟条件

2019.12.18
3PT
1.添加CC/DC间隔电压偏差保护设置权限
2.添加复测流程的保护参数设置
3.添加保护参数取全局保护参数和单工步保护参数的最小范围加载

2019.12.16
1.API管道协议启动指令添加DBC CAN ID

2019.12.05
1.更新注册算法
TSC
1.锁定通道无法导出数据bug处理
MiniCell440
1.新增启动模式
2.新增PLC状态显示，及PLC状态信息打印
3.BIS配置新增设备类型选择
4.处理默认配置
5.处理自动产线流程获取条码、获取工步、获取结果、下发结果
6.修改导数据TestName命名\r\tDeviceNo、ZoneNo、ChannelIndex、CellNo算法修改
7.导出数据过滤多层不导数据通道bug修改

2019.12.04
1.支持对BTS8.0服务器自定义DF数据配置
2.修改CCDC单工步保存回显为空的问题
STF
1.添加测试结果写入数据库
2.修改DeviceNo算法
3.添加化成NG容量不启动
4.修改锁定通道导致导出数据越界
5.添加ICEndTime和AGEndTime到数据库
6.修改日志提示执行SQL语句失败

PIEF112/PIEF144/PIEF128/2-6MES
1.修改全容量条码未剪切
2.添加2-6MES化成转容量启动判断，容量从本地获取条码，修下发结果
3.添加Dtime累加
4.添加从BIS获取流程添加MI目录检索
5.添加MES接口传递传输方式选择
6.修改化成转容量，容量重发流程失败
7.修改化成转容量，容量启动时读取化成结果失败
8.添加备份数据到E盘Raw Data并进行压缩
9.添加下发结果判断(使NG电池分类)
10.添加掉电获取条码序列号10S延时，防止掉电后条码序列号变为0
11.修改化成目录生成方式，解决条码不剪切问题

2019.12.03
1.修改2.X中位机预约升级状态显示问题
2.优化自动产线进程互斥问题
3.CC/CV支持单工步编辑
4.添加HLNY_OCV项目
5.修改辅助通道温度负值下载问题

2019.12.02
XWD_DCR_256CH
1.修改导出数据，因通道记录数据条数不同，导出温度数据不全时补齐为最后一条数据温度
DBC项目
1.修改DBC 消息/信号删除bug
2.修改信号名编辑回显初始值问题
3.通道回显DBC信号保存功能bug处理
4.禁用通道回显DBC编辑功能
5.新增DBC信号接收者右键删除功能

6.修改DBC显示°C单位乱码问题[B191129-010]
7.修改BTSDAEx模式数据另存为excel文件命名问题[B191129-009]
8.修改BTSDAEx模式数据另存为excel文件命名问题[B191129-009]
9.修改自定义报表通道信息勾选未生效问题[B191129-008]
10.支持BTSDAEx方式自动备份，支持Excel备份

2019.11.29
1.修改NDAX文件DBC数据回显问题
2.修改ndax文件无法回显中位机版本的问题[B191127-002]
3.修改未勾选主辅数据合并导出自定义报表主通道数据中包含DBC数据的问题[B191108-004]
4.自定义报表记录层数据添加工步号和循环号


2019.11.26
1.锁定的通道和无条码的通道 打印日志（优化类 新框架）
2.获取流程时打印获取的路径（优化类 新框架）
3.勾选条码数量防呆，打印无条码的通道信息（优化类 新框架）
4.校验某个通道的条码弹出的提示框，使用自定义的提示框（优化类 新框架）
5.csv流程文件，模块内容改（需求类 新框架）
6.解决导出数据内容 压力值错误的问题（bug类 新框架）
7.cg项目 切换模式再切换回来 配置不丢失（优化类 新框架）
8.优化 通道配置 （优化类 新框架）
9.解决 标记启动标识 错位的问题（bug类 新框架）

10.API接口实时数据和DF数据添加DBC参数(LT)
11.SX报表循环层添加条码（TMH）
12.资产管理添加导出功能
13.修改多量程通道并联后重置工步量程变大的问题

2019.11.22
1、安徽理士铝壳、实验室首个版本；
2、处理速博达蓝牙夹具状态问题；
3、处理速博达蓝牙下发结果问题；

2019.11.21
1.修改主辅分开方式导出DBC数据为空的问题
2.修改BTSDA和BTSDAEx方式切换时数据另存问题
3.数据另存为Excel添加BTSDAEx方式（暂时只支持127.0.0.1）

2019.11.19
1.电压电流上升下降异常点添加时间间隔

2019.11.18
1.添加是否拆分CCCV工步功能

2019.11.15
FTW项目
1.处理从调度数据随机空条码导致启动错位问题

DBC项目
1.增加消息、信号编辑右键删除功能
2.增加DBC编辑 界面双击进入编辑功能
3.处理不能编辑消息、信号bug
4.处理DBC新建清空问题
5.处理DBC无法显示消息注释问题

2019.11.13
1.cg-yljg功能 添全

2019.11.11
1.cg初稳定

AHLS
1、安徽理士软包首个版本

2019.11.08
3PT
1、添加中位机设备掉线弹窗提示及操作工位声光报警功能；
2、修改FTS通知取盘接口调用一次成功后不再持续调用；
3、修改夹具导出数据超时才能强制导出数据；
4、定容充放电工步模板路径支持从FTS获取或本地配置获取；
5、处理定容充放电导出数据工步数ProcessStep为空问题；

2019.11.07
1.L52容量 添加压床闭合 状态

2019.11.02
PIEF112/PIEF144/PIEF128
1.新增高级保护参数导入导出功能
2.修改PIEF112导出数据DeviceNo和CellNO，ChannelIndex算法
3.修改EQI功能下发预设压力温度时没有重复下发问题
4.下发工步前增加PLC信号夹紧和有流程请求2信号判断
5.强制获取结果失败bug修改
6.修改PIEF112/PIEF144/PIEF_2_6_MES下发PLC结果
7.PIEF128全容量条码剪切条码
8.PIEF128获取条码时条码名改为16进制
9.设备号显示修改为计算机名+中位机号



2019.11.01
1.L52CAP add BG、CG、DG
2.L52 火警信号掉线 红色提示 界面置顶

2019.10.29
3PT
1、添加定容充放电功能
2、处理等待库位管控多个夹具同时跳转问题

2019.10.28
1.RSS DOD值跟随温度切换
2.RSS导出wRss-温度-DOC%曲线

2019.10.24
1、匹配调度1.0.0.3版本dll
2、完善JMYW与调度对接
3、去除WX上抛结束后清除开始测试信息
4、JMYW去除本地获取条码及相关配置

5.添加循环启动
2019.10.23
1.升级中位机下位机时设置GUID，下位机GUID相同时只能单个升级
2019.10.22
1.修改下位机号不连续导致升级下位机进度无反应的问题
MiniCell352
1.修改冷压显示bug
2.修改导出冷压数据时，设备刚上线不判断状态
3.修改冷压数据一个中位机不在线时获取下一个中位机的数据
PIEF112/PIEF144/PIEF128
1、修改BIS接收不到上传数据
2、修改BIS不能显示数据
3、修改PLC接收不到下发结果
4、修改DeviceNo计算错误
5、修改第一个工步就保护的时候没有将步次写为254
6、修改保存全局保护参数的时候需要输入两次密码
7、去除化成转容量配置，直接从PLC获取
8、去除条码复用功能(已现场解决)

2019.10.21
1.修改85设备辅助通道量程判断问题
3PT
1、优化启动测试中超时的判断；
2、优化库位利用率的计算；
3、处理等待库位管控状态下修改自动产线配置导致的托盘号变空的问题；
4、添加耗时打印日志；

2019.10.18
1.添加跳转下一步功能
3PT
添加库位管控功能

2019.10.17
1.BTSDAEx添加自定义报表导出Excel文件
2、WX、JMYW适配新的调度dll。
3、WX、JMYW优化系统配置WCF地址文字显示。
4、WX、JMYW使用新的WCF默认配置服务地址。
5、添加打印调度接口交互时间日志。
2019.10.15
1、添加3PT优化日志
2、添加网络消息重试
ML
1.ml 优化输出日志
2.ml ng代码上传mes ng代码重新定义
3.增加ml 代码针对 条码为空，通道锁定的异常情况的处理，使信息能够上传给mes

2019.10.12
1、网络消息异步处理，防止堵塞数据包发送；
2、处理测堵异常问题；
3、优化3PT导出数据日志；
MiniCell352项目
1.优化调试模式导出数据，NDC无法打开时继续后面通道
2.增加冷压数据导出时间间隔
3.增加PLC冷压状态信息打印

2019.10.11
1.高级保护参数添加异常电流断电保护
MiniCell352项目
1.增加冷压来源及冷压状态显示
2.增加冷压温度/压力显示
3.自动产线配置增加是否导出冷压数据
4.导出相应的冷压数据到对应热压化成目录中
5.关闭客户增加冷压数据收集提示
PIEF112项目
1.增加冷压夹具及冷压状态、冷压来源显示
2.自动产线配置增加是否导出冷压数据
3.导出相应的冷压数据到对应热压化成目录中
4.关闭客户增加冷压数据收集提示
5.工步编辑增加预设压力温度
6.工步文件嵌入预设压力/预设温度/压力公差/温度公差
7.流程请求1下发预设压力温度
8.超出电压设定范围自定义显示背景颜色
PIEF128项目
1.128添加复测流程使用复测高级保护参数功能

2019.10.08
1、增加系统配置勾选重置工步和迁移工步是否接续
2、修复JMYW部分字段没有转换中文问题
3、修复工步编辑器点击设置按钮出现异常问题
4、优化WX下发工步时间部分参数为0不处理的问题

2019.09.30
1.新增项目MGSN
2.解决msgn剪切条码无效的问题
3.解决导出数据时，查找没有ndc路径的问题
4.（M2） 新增汇总导出模板 
XWD_DCR_256CH
1.自动产线配置增加"检测到有料时自动弹出托盘扫码和电芯条码校验框"功能
2.有料时(等待启动)自动弹出托盘扫码和电芯条码校验框
3.自动判断托盘为空时是否要自动扫码，勾选校验时进行条码校验
4.判断上一工序更改到校验中
5.获取条码时自动判断是否重新获取条码，如果已校验成功可不必重新获取条码

2019.09.29
1.如果工步添加夹具温度范围
2.添加JMYW项目调度接口实现
3.优化JQ_DCIR和JMYW默认加载参数问题
4.隐藏ZKHN可选工步参数设置
5.修改ZKHN警惕提示与设置不符合问题
6.搁置工步可设置电流上下限保护
2019.09.25
1.修改如果工步小数点回显问题
2.修改预约暂停显示问题
2019.09.24
1、合并ATL、WX、M2调度接口和dll
2、优化WX设置显示文字描述
3、增加配置勾选M2项目
4、修改工步下发不处理时间为0的赋值
5.修改回显上一工步编辑时多量程问题
6.BTSServer8.0服务器配置添加单位显示
7.修改恒功率放电工步倍率模式电流设置问题
8.修改并联通道重复显示问题
2019.09.16
1.温箱号最大可设置255
3PT
屏蔽检查数据上传完成超时的判断

SBD_256
处理导出汇总数据异常的问题

2019.09.12
1.BTS82设备暂停状态开放停止功能
2.可配置列表显示背景色是否显示
3.数据另存为添加 按备注-设备号-单元号-通道号-测试ID命名
4.APP模式备注显示为测试名
5.工步状态栏可通过右键自定义设置按钮是否显示
PIEF112/PIEF144/PIEF128
1.新增启动模式
2.新增导数据以json字符串形式自动上传BIS
3.新增重发流程，及重发流程情况获取条码和工步文件
4.新增条码序列查询
5.新增PLC信息修改
6.新增夹具化成/容量可配功能
7.增加自动产线保护参数设置，控制工步自动添加同步等待、压力偏差设置
8.PIEF112增加冷压夹具处理
2019.09.10
1.修改更新MySql.Data.dll 后引起的中文乱码问题
2.BTSServer8.0服务器磁盘状态实时上传
3.BTSServer8.0数据库改为utf8编码，解决中文乱码问题
WX
1、检查工步放到预测前面
2、预测ng和调度不启动的通道增加界面显示
3、增加默认配置工步类型

2019.09.06
1.解决JQ_DCIR下面的状态栏数据库状态问题
2.解决累积n次ng不锁定通道问题
3.sotring添加火警功能，不与1230通讯的功能，但是可以弹出提示框
4.解决锁定通道不准确问题
5.历史数据删除时删除实验室压缩方式压缩的NDC数据(BTSServer8.0)
6.服务器状态实时更新，不允许时禁止启动(BTSServer8.0)2019.09.05
1.优化导数据检查通道数据是否上传(所有自动产线)
2.修改电流单位为A时通过标称容量计算电流相差1000倍的问题
3.鼠标不是放在锁定通道上时单点启动显示可操作
4.优化自动产线通知服务器分解数据功能

WX
1.优化工步下发参数
2.优化测试完成上抛结果数据问题
3.修复异常出盘问题
4.更新WCF配置地址
5.增加手动上抛校准结果功能

2019.09.03
WX
1.修改手动状态不进行等待启动的跳转
2.增加新的库位对照表加载方式
3.获取条码时会自动清除保护标记
4.添加异常退出保存开始测试信息
5.增加下发工步失败和预测失败的库位报警
7.修改层板温度列表显示方式

8.添加高级保护参数：是否启用温度范围判断

TSC132
1.增加上传Ifactory最后一条数据日志打印
2.修改新拉线DeviceNO算法

N4
1.添加 停止自动产线 提示框界面
2.1230 支持 整机喷淋

2019.09.02
1.优化Chem ID文件空行判断

2019.08.30
1.修改DetalI/V输入负值问题
2.修改管道API接口启动测试时未合并全局保护参数的问题

2019.08.29
1.添加修改服务器配置(BTSServer8.0)

3PT
1.自动产线配置防止手动拷贝配置文件，只允许通过导入导出方式处理
2.导入自动产线配置不允许导入资源号
3.隐藏没有用到的自动产线配置
SBD_256
1.处理层板温度问题
2.处理手动录入条码夹具号计算问题
3.预测完成后5s才跳转流程，防止PLC状态没有及时更新
byd256
1.解决 输出新模板 数据不对的问题
l52
l52 支持火警模式 mobus和tcp 两种；可切换

2019.08.28
1.优化查看压缩的NDC文件，自动产线可导出已压缩的NDC文件

2019.08.27
1.操作日志记录系统日志、产线日志更改操作，可回显原配置信息

2019.08.23
MiniCell352项目
1.更新BIS动态库
2.增加预测试获取条码/预测试获取工步/预测试启动中/预测试正在测试
3.化成结束后，中位机掉线，未能保护，数据直接导出bug处理
TSC项目
1.空条码不启动处理

2019.08.22
1.自动删除7天前的升级临时TFTP文件

2019.08.21
1.N4 取值步次。改为 在获取时 保存
2.列表显示顺序可通过拖拽自定义
3.API管道接口，蜂鸣器报警对应protect
4.自动产线模式屏蔽修改设备备注信息
5.暂停、停止、完成时间从中位机实时上传（需升级中位机）

2019.08.20
1.高级保护添加CV工步电流上升速率
2.单点启动等界面不允许最小化，防止最小化后点击软件无反应

2019.08.19
1.增加异常ng通道锁定
2.添加WX火警接口
3.添加WX流程报警
4.优化WX流程代码
5.添加火警温度 TP1、TP2

2019.08.16
1.增加SBD_256项目
DBC项目
1.辅助通道参数显示，重名处理为只添加一个
2.添加DBC编辑消息/信号/布局页面
3.增加DBC显示注释处理
4.实现DBC消息/信号/布局的编辑功能
5.实现消息/信号/布局页面之间，消息/信号判断及交互
6.实现DBC文件新建/打开/保存/另存为功能

2019.08.15
1.新增 byd256ch 新模板 dcir，自动导出，手动导出 功能
2.支持1.X(4S_1.2.26)平滑升级到2.X(4S_2.2.11)
3.支持API管道，添加DF数据查询协议
4.隐藏 按层启动条码有效时间配置
5.启动和接续可配置提示信息

2019.08.14
1.单点启动条码管理界面添加删除菜单
2.通道复制根据是否可选显示不同背景色
3.通道复制可配置保护、停止、暂停状态下是否允许

2019.08.13
1.修改UTTPP辅助通道类型压力值显示错误的问题

2019.08.09
1.3PT1230弹窗不在任务栏显示，防止从任务栏关闭
2.测堵测漏参数修改不需要重启客户端也能生效
3.修改Ctrl+鼠标滚动时会缩放+滚动的问题
4.优化升级流程，预约升级限制每次最多3个
5.优化自动重启有时失效的问题

2019.08.08
1.普通模式列表显示中的测试名显示为备注
2.添加条码和单通道备注信息自动保存的配置
3.修改列表显示启动测试设置单通道备注信息未刷新的问题
2019.08.07
1.修改注册C2_general无效的问题
2.非C公司模式单点启动不加载组合保护
PIEF_2+6_MES
1.调试模式增加打印信息，超时下发NG结果
2.获取条码来源bug处理
3.增加未启动WCF判断
MiniCell352
1.导数据，检查单通道数据上传判断改为日志序号往前20条

2019.08.06
1.ml MB启动界面，打开窗体 加载界面，不卡主线程。支持中断 处理
2.ML项目 条码文件名 命名规则改
3.xml流程文件 名，任意命名 不加防呆处理

2019.08.05
1.优化图标界面显示
2.修改升级下位机通道状态变完成的问题
3.工步编辑备注信息100个英文字符限制

2019.08.02
1.qhsy数据库 sqlserver 连接超时设置为3秒；
2.qhsy连接数据库 清除调度数据库导出次数 解决sql语句更新失败的问题

2019.07.29
1.修改映射时显示TU0的问题
TSC项目
1.修改获取条码时夹具号算法
2.修改上传数据时DeviceNO算法
3.开放设备组号配置可见

2019.7.26
1.可配置2.X中位机升级方式是否为TFTP，需更新中位机
2.预约升级限制同时升级的数量为1，优化多个中位机同时升级时软件很卡的问题
3.修改4S_2中位机升级后状态清空的问题
4.TFTP端口号可配置，需更新中位机，防火墙例外需更新服务器
JQDCIR
1.增加测试完成工步
2.增加增加启动测试工步
3.增加导出数据表格
4.打印测试完成日志
5.改用MySql数据库

PIEF_2+6_MES
1.增加启动模式
2.增加导出数据并上传调度
3.增加夹具化成/容量可配
4.增加容量获取条码重复使用判断

2019.7.24
1.开放Rss报表导出功能
2.屏蔽自动备份Excel文件
3.修改BuildTest切换语言后无法编辑的问题
4.修改启动测试时列表显示未更新启动时间的问题
5.修改NDA文件下载完成后大小与实际不一致的问题
6.自动备份任务可导入导出，可导入7.6.0备份任务
7.修改连接服务器时获取通道视图失败提示的问题
8.UTP辅助通道类型可选择显示压力或者气压，默认都显示
9.修复数据未上传调度数据库
10.修复显示DCR值的位置问题

2019.7.23
JQDCIR
1.修复连接状态
2.修复工步跳转自动执行

2019.7.22
1.ZKHN增加可选工步设置参数窗口
2.修改一氧化碳报警在输出界面未更新的问题
3.增加JQDCIR项目

2019.7.12
1.qhsy 项目下发结果需要再更新两个字段 是否复测，测试类型
2.查看数据添加BTSDAEx模式，支持查看DBC数据
3.修改工步编辑窗口自定义右键菜单问题
4.修改流程管理向左移后未保存的问题
5.定时注销后默认账号密码隐藏问题
6.分组界面显示不全问题
7.切换启动模式自动启动时提示其他客户端未关闭问题
8.修改翻译相关问题
9.无多量程时单工步不能选择量程信息
10.修改列表显示条码显示问题
11.下位机为中文软件为英文中图标显示

DBC
1.DBC编辑器删除功能bug处理
2.DBC编辑器显示栏增加消息ID，帧类型，帧格式处理
3.DBC编辑器勾选信号\r\tCAN接口值变化\r\t刷新标题，及保存窗体大小
4.重置工步时工步编辑器左边控件无法显示问题处理，自动隐藏DBC和DBC显示
5.重置工步/通道复制/迁移时DBC通道信息DBC回显
6.工步编辑器DBC配置页下发工步前修改CAN接口无效问题处理
7.处理DBC辅助通道默认显示参数未勾选问题
8.处理DBC条件点击没有单位的时显示之前单位问题
9.增加重置工步下发DBC信号
10.单点启动DBC增加下发超过300提示
11.单点启动CAN接口未设置提示
12.下发DBC信号发生变化导致DBC条件无效处理


2019.07.11
1.解决XJTN判断条件无法设置
2.XJTN内阻容量上传数据库保留4位小数
3.解决XJTN判断条件设置中不可以设置右边单项
4.解决值为空判断异常问题

HZHP
添加定时推送功能

N4
1.化成名目录命名规则 dg_步次信息_资源号_层号_年月日_测试次数（备份规则）
2.添加查询日志功能
3.非完成状态 不允许 请求信号
4.火警信号变更 界面刷新
5.心跳包添加 选择功能（心跳包 气压值）
6.心跳包 通讯协议 更正

2019.07.10
qhsy
1.下发测试结果到调度数据库
2.解决 sqlserver 检查表是否存在 不灵 的问题
N4
解决 mes条码与启动的通道 不对应的问题


2019.07.09
1.TSC修改MiPackageNO为和ProductNO相等
2.处理DBC辅助通道默认显示参数问题
3.处理DBC条件点击没有单位的时显示之前单位问题
4.增加重置工步下发DBC信号

2019.07.08
3PT
1.本地手动锁定通道不调用start接口
2.优化1230断线重连
3.增加电压分选判断条件
4.更改电压为电压分选，dcr值为dcr分选
5.判断结果界面增加运算符判断
6.增加容量和内阻结果发送给调度系统

2019.07.04
1.DFD_DCR_2CH结果判断删除功能bug处理
2.TSC和DFD_DCR_2CH异常日志“从本地获取托盘编号和复测信息失败"打印处理

2019.06.30
1.TSC项目IFactory参数配置屏蔽
2.MiniCell352最后一工步保护，步次改为254

2019.06.27
3PT
1.修改空闲状态上报FTS库位无异常的处理
2.空闲状态上报FTS库位无异常周期可配置
3.开启调度可查看FTS库位信息

2019.06.25
1.UTP辅助通道类型添加火警温度
2.处理XWD_DCR_256CH通道界面dcr值显示倍率问题
3.mini256工步转换增加工步名判断
4.自动产线配置DataGridView删除行功能修改
5.DFD_DCR_2CH参数配置增加充放电条件是否设置判断

2019.06.24
3PT
1.添加上传电池NCCode功能
2.添加退出软件是否需要检查产线状态防呆
3.优化空闲状态上报FTS库位信息
4.测漏状态压床PLC故障码为2时停止测漏流程

2019.06.21
1.XWD_DCR_256CH增加通道界面DCR值显示，NG颜色处理
2.XWD_DCR_256CH流程工步遍历条件修改
3.XWD_DCR_256CH增加防呆，上一道工序OCV2测试未完成不允许执行DCR测试

2019.06.20
1.修改启动界面条码管理相关问题
2.4S_2中位机非工作状态允许升级
3.修改工步打包时浮点数转换问题
4.修改自动备份自动清除自定义名称问题
5.列表显示添加当前工步电流量程
6.通道信息中显示辅助通道GUID信息
7.组合保护中时间最大可输入60
2019.06.19
1.修改重置工步后下载NDA文件比容量质量没改变的问题
2.修改点击其他确定后会自动产生CC/DC参数的问题
2019.06.17
1.TSC增加接口调用\r\t 获取IFactory配置
2.自动产线启动测试重发流程处理
3.修复库位异常上报问题

2019.06.16
1.添加单点启动加载高级保护参数防呆
2.添加库位锁定权限
3.启动调度时能查看工序、操作号及上抛参数配置
4.优化告警日志格式
5.设置HTTP最大并发连接数量为100
6.处理托盘号相关问题

2019.06.14
DS项目
1.添加发件人配置
2.添加设备号与区域号的对应关系设置
3.添加访问超时的错误重试
4.添加温湿度报警详细内容
5.Ftw项目增加导数据通道选择功能

2019.06.13
1.MiniCell256增加自动转换工步；
2.MiniCell256增加电芯Marking混料判断；
3.TSC开放接触电阻mean/sigma导出功能；
4.DFD_DCR_2CH项目手动录入条码；
5.DFD_DCR_2CH项目增加充放电DCR设置\r\t导出数据；
6.DFD_DCR_2CH项目开放导历史数据功能。
7.预约暂停功能合并，可设置指定循环指定工步
8.添加LG_APP启动模式
9.添加LG_APP模式下备注名称重复判断规则
10.工步启动界面条码录入添加复制和粘贴功能
11.添加最小化时在任务栏显示系统配置

2019.06.12
1.ftw上抛数据通道过滤算法修改
2.调整大图标显示
3.添加如果工步类型：辅助电压、辅助温度（需同步升级中位机）
4.添加DeltaV/DeltaI上下限保护（需同步升级中位机）
5.添加回检偏差条件(搁置工步，需同步升级中位机)
6.勾选倍率模式时标称容量和电流置灰
7.调整通道默认背景颜色
8.同一批启动通道可以设置不同备注信息(需更新服务器)

2019.06.11
1.历史导出优化
2.Samsung mes连接状态 绘制字体 优化
3.软件平面风格优化
4.修改升级下位机时会显示其他设备无效下位机的问题

3.设置HTTP协议版本为1.0
4.修复日志信息打印错误问题

2019.06.06
1.工步编辑添加倍率模式选择，倍率模式下不允许编辑电流参数，非倍率模式下不允许编辑倍率参数
2.用户权限添加 编辑单工步参数
3.软件界面改为平面风格

2019.06.05
1.N2 上抛参数可配置
2.N2 ab可以不显示 数据上传层号可以不按两个设备算

3.添加资产管理功能
4.添加保存工步时检查工步参数是否必须正确配置

2019.06.04
1.3PT添加DG上抛参数
2.优化3PT通知FTS取盘，防止FTS接口响应慢影响流程跳转速度
3.处理启用库位状态心跳无法取消勾选问题

2019.06.03
1.DBC文件加载
2.工步保存回显DBC信息
3.下发DBC到中位机
4.RT回显DBC信息
5.通道信息回显DBC
6.TestNDC回显DF增加DBC数据处理

2019.05.31
1.启动工步，去掉锁
2.XWD_DCR_256CH增加产量统计曲线图显示
3.XWD_DCR_256CH增加上传MES失败时详细数据路径
4.XWD_DCR_256CH增加DCR可设多个判定条件

2019.05.29
1.3PT添加FTS库位状态心跳
2.3PT修改未开启调度不执行FTS心跳
3.3PT优化心跳日志记录
4.设备上线不足10秒，不执行流程

5.N2 添加 往共享路径上传化成结果
6.停止自动调度权限以及软件退出要实现管理员可配置。
7.N2默认右键菜单 通道锁定与通道解锁
8.控制工步 抽真空前面自动提交的同步等待 的电压上下限与抽真空设置的一致
9.负压校准 数据储存 为xls格式（三合一 所有数据存在一个文件里面）
10.N2 添加拆分日志

11.删除或插入工步时，循环起始工步号和如果跳转工步号自动增大或减小
12.修改自动备份任务添加时界面刷新问题
13.自动备份可以手动批量添加任务(单元号或者通道号输入为空)
14.添加自动备份自动清除网络相关配置
 

2019.05.27
1.N2模式映射界面添加保存映射到所有设备功能
2.修改SX报表比容量小数点问题
3.修改小量程设备通道信息保存工步电流值放大的问题
4.修改迁移通道下载数据无迁移前数据的问题
2019.05.24
1.修改活性物质参数和标称比容量只设置一个值时，修改这个值电流会改变的问题（DFD）
2.普通模式启动不下发组合保护参数
3.修改xls格式的SIM文件加载失败的问题
4.高级保护参数在结束工步会下发（化成结束容量倍率上下限下发到结束工步）
5.修改倍率参数回显问题
6.修改高级保护-全局-辅助通道温度突升未回显的问题
7.通道信息界面添加保存工步功能
8.修改大图标界面显示结束时间导致软件卡的问题
9.修改7.6.0客户端下发中文工步名称后，8.0回显乱码的问题
10.修改循环工步下发回显记录条件的问题
11.修改表达式比较参数回显为负数的问题
12.SX报表比容量固定为2位小数

2019.05.22
1.优化日志查询功能（N2）

2019.05.21
1.修改3PT当不设置条码数量防呆时未获取到满盘数量的条码也能正常启动流程
2.修改3PT当不设置条码数量防呆时未获取到满盘数量的条码时优率的统计

2019.05.20
1.修改添加自动备份任务时界面卡顿的问题
2.网络异常处理优化
3.过滤重复日志打印

2019.05.17
1.DBC编辑
2.DBC嵌入工步文件，其它工步参数
3.DBC打包下发中位机
4.DBC RT数据处理
5.通道信息回显DBC

2019.05.15
1.MiniCell锁通道一整层或连续多层未启动处理
2.导数据赋值时界面输出打印信息改为log打印
3.C盘单个电芯DBF文件电流/电压/容量/能量按指定精度导出
4.LG启动时添加文件校验是否写入成功
5.历史界面右键菜单导出报表
6.SX报表比容量固定单位为mAh/g

2019.05.14
1.TSC项目修改上传IFactory字段TestID值

2019.05.13
1.Shorting模式单点启动自动生成控制工步如果条件
2.完成后通道界面气泡提示未显示备份信息的问题
3.修改软件关闭再打开备份任务完成的又重新开始导的问题
4.更新BTSDA 优化安装方式导出Excel异常客户端会不停导出的问题
5.修改单点启动回显中文工步名称乱码的问题
2019.05.12
1.添加库位异常统计功能
2.添加异常信息窗口显示异常信息
3.添加空闲状态压床位置或防火门异常上报异常到FTS

2019.05.10
1.3PT手动执行层状态跳转时，增加当前状态跳转到指定状态的判断：
 1.1 指定状态为空闲或通知FTS取盘，判断托盘、托盘到位、压床位置和防火门
 1.2 指定状态为测堵，判断托盘、托盘到位、压床位置和压床上升电磁阀
 1.3 指定状态为等待启动，判断托盘
 1.4 指定状态为获取条码、核验工序、获取流程、等待压床闭合、测漏，判断托盘、托盘到位
 1.5 指定其他状态，判断托盘、托盘到位和压床位置
2.修复快捷键单点启动无法启动工步的问题
3.通道锁定bug修改
4.修改软件刚启动时界面卡顿的问题


2019.05.09
1.修改充放电终止电压计算错误的问题
2.修改工步管理界面文件夹选择框消失的问题
3.修改预约升级时切换启动模式重启客户端失败
S4.horting_TFE模式整柜启动自动生成气压条件工步参数
5.默认OCV工步类型未勾选
6.修改BuildTest注册问题
7.修改允许单点启动编辑高级保护参数回显上一次工步参数编辑问题
8.修改自动备份手动添加任务的问题
2019.05.08
1.修改Mini352电流电压按指定精度导出DBF文件
2.TSC获取结束电压和起始电压bug修改
3.修改V6回显问题
4.修改SX报表比容量计算错误的问题
5.修改SX报表充放电起始电压错误的问题

3PT
1.修复单点启动没有自动生成如果跳转条件导致控制工步不会自动跳转的问题
2019.05.07
1.3PT空闲状态判断压床位置和防火门，如果压床闭合或防火门打开则层状态提示异常
2.3PT测堵状态判断压床上升电磁阀，如果是打开状态则层状态提示异常
3.3PT申请压床脱开状态增加异常提示，区分物流还是压床问题
4.3PT通知FTS物流取盘状态判断压床位置和防火门，如果压床闭合或防火门打开则层状态提示异常
5.3PT锁定通道数据写入数据库，优率统计每盘总数按每个夹具通道总数来算
6.3PT修复查询锁定通道问题

7.修改NDC数据读取模块
8.SX模式取消回显上一工步启动强制保存工步文件，如果工步文件未修改，则沿用上一次的工步文件名
9.更新DA，修改回显组合保护工步异常退出的问题，组合保护goto回显
10.修改复制如果工步goto消失的问题

2019.05.06
1.MiniCell项目保护时最后一工步号为254为可配置处理
2.导数据时电流、电压、容量、能量小数位精度处理
3.FTW&Mini项目通道锁定时，BIS上传数据处理，结果不获取
4.压力上传当前压力
5.修改权限问题导致注册失败的问题

2019.05.05
1.JN_DCR&XJTN PLC状态获取处理
2.XJTN结果判断保存异常处理
3.FTW项目DeviceNo和CellNo算法处理
4.MiniCell352保护时最后一工步号为254
5.修改预约暂停无法使用的问题

2019.05.03
1.压床控制权限 普通用户分配后 可以操作
2.解决Mes客户端启动，通道界面 没有初始化 看不到锁定标识
3.添加 测堵（测漏）失败\r\t气压关闭复位

2019.04.30
1.FTW增加C盘温度压力数据
2.FTW充电类型修改
3.FTW计算devno修改
4.修改4.24之后版本配置文件不兼容的问题
5.处理单点启动、整柜启动、按层启动在生产状态下可以用快捷键操作的异常

3PT
1.自动状态下，PLC异常码为2时，客户端不发送压床压合命令
2.修复重启客户端可能导出数据出错的问题
3.修复因冻结列处理不当导致PLC界面显示错误的问题
4.处理单点启动、整柜启动、按层启动在生产状态下可以用快捷键操作的异常

2019.04.29
1.SX模式，启动测试时检查测试名文件是否保存成功
2.列表显示添加电池批号
3.报表导出循环层添加充放电效率、充电比容量、放电比容量

JN
1.修复等待启动状态无法启动
2.测试位置卡在24
3.条码枪无法连接
4.条码枪设置界面添加

1.烟雾报警\r\t冷压打印修改

N2
1解决日志查询
1.1.解决日志查询时崩溃的问题，
1.2.查询设备日志时 速度优化
1.3.查询日志界面 只能打开一个窗口
1.4.查询日志界面 新增输出窗口，应对查询慢，分析问题

2019.04.28
1.修改FTW夹具号转换问题
2.修改SX数据导出，测试名目录显示不全的问题
3.普通模式批号默认未勾选

2019.04.27
1.添加3PT优率统计
2.添加3PT托盘运行时间显示
3.优化3PT查询锁定通道

N2
1.产线错误不循环执行 优化
2.夹具状态表格 固定（夹具、设备、层号） 列，滑动条移动 该列依旧存在
3.n2 预约升级提示信息 优化

2019.04.26
1.MiniCell352开放累加功能，强制勾选，不可配
2.倍率工步添加标称容量和标称比容量配置
3.MiniCell352和FTW项目bis上传数据，容量/能量累加写死
4.列表显示添加活性物质参数

2019.04.25
1.系统配置添加自动备份默认名称格式(服务器IP_设备号_单元号_通道号_测试ID设备号_单元号_通道号_测试ID或)
2.WX_DCIR项目剪切条码，条码文件名处理；
3.MiniCell352/MiniCell256/TSC432/TSC132/STF/MTW项目处理C盘化成名路径下温度压力备份文件；
4.数据另存为时如果条码命名无效，且有自动备份任务并且时自定义命名或者批号命名，则以自定义名或者批号作为另存为的名称前缀
5.系统配置导入导出时不包含启动模式
6.右键菜单添加报表导出，使用SX报表 FTW
1.容量化成合并
2.默认配置修改
3.容量夹具号调整F

N2
1.离线工步编辑器，如果量程没有设置，不打开编辑工步界面
2.解决修改夹具配置后，没有及时更新的问题
2019.04.24
1.更新DA，修改自动备份时查看数据会自动关闭DA的问题，导出分层报表和自定义报表将辅助通道数据合并到主通道数据，添加CC/DC、电压下限接续延时时间、SOC截止回显
2.修改系统配置相关问题
 
DS
1.取消测试完成后关闭温箱的操作。
2.有通道测试完成后\r\t定时反馈测试完成信号。
3.添加测试完成提醒间隔时间的界面配置.

1.取盘请求 扫描调度数据库时间由3秒一次改为1秒一次（并优化相关代码）
2.检查产线状态添加异常捕获，并解决检查状态方法中 存在的数组越界问题

1.修改3PT化成结束流程向FTS发送HTTP请求未返回成功不进入下一流程
2.修改3PT化成DC传数接口POST失败后能重新再请求3次
2019.04.23
1.优化n2项目 导出循环执行 终止无效的问题
2.解决编辑工步其他无法保存的问题
3.添加1230自动喷淋功能
4.添加3PT查询锁定通道功能
5.添加3PT打开客户端查询MES锁定通道
6.修改压床操作需要弹密码框确认
7.修改没有托盘时禁止关闭压床的操作
8.修复FTS库位参数添加后无法删除问题
2019.04.22
1.解决 导出数据错误时 循环打印的问题
2.解决历史导出数据 提示信息显示问题
3.查询mes锁定，图标同步
4.调试模式 在输出界面 黄色字体 提示
2019.04.18
1.修改查看通道信息提示量程小于千分之二的问题
2.修改通道信息多量程显示(默认量程+多量程)
2019.04.17 
1.SOAP方式调用Webservice添加
2.温箱内所有通道，只要有通道未完成，禁止解除温箱映射
3.更改注册码保存位置，切换用户不用重新注册
4.M2AU数据导出可指定文件路径
5.WX_DCIR增加不导出拟合DCIR和容量勾选
6.XWD_DCR_256CH增加详细数据路径
7.修改1230报警的处理方式
8.添加1230报警界面需防火门复位（关闭状态）后点忽略按钮才允许关闭
9.添加1230报警界面需管理员确认后点忽略按钮才允许关闭
10.修改1230报警界面无边框屏蔽关闭按钮
2019.04.13
1.添加压床操作权限
2.添加DG上抛参数
3.修改3PT化成化成结束接口POST失败后能重新再请求3次
4.修改3PT化成恢复默认上抛参数前先清空之前的列表
5.1230功能回退，防止弹出多个相同库位的处理界面
6.修复未配置部分库位参数导致异常问题
7.处理因未获取工步导致判断可否启动抛异常问题
2019.04.10
1.屏蔽如果条件中的辅助通道温度
2019.04.08
1.Linux中位机支持客户端升级(需同步升级服务器)
2.Linux中位机支持预约升级
2019.04.03
1.添加CC/DC间隔电压偏差保护
2.修改10版本工步文件电流电压参数加载失败的问题
3.添加库位锁定状态显示功能
4.处理库位托盘信息对账中工序的校验以及工序参数的清空和保存
5.添加1230报警日志记录
6.处理异常情况启动时，由于获取测试ID错误导致无法导出数据问题
7.修复负压校准成功获取负压值时需要多获取两次负压值的问题
8.修复无法设置MES上抛参数列表的问题
9.优化库位托盘信息查询的日志记录
10.优化1230报警，多层同时报警能同时弹出多个报警处理界面
11.优化启动测试时超时重发引起条码丢失问题
12.优化自动产线自动重发启动流程
13.故障码修改为PLC故障码

2019.04.01
1.添加配置文件备份机制，当版本不一致时，将c盘的配置 保存一份
2019.03.29
1.修改恒流放电添加如果设置保存工步文件，再次打开如果条件不见的问题
2.添加恒流恒压放电是否设置截止电流选项 
2019.03.20
1.Minicell352化成名导出工步数无效问题
2.Minicell352条码文件导出文件名修改为文件名+时间
3.Minicell352条码和条码文件导出时控件变灰问题	
4.修改导数据失败时卡住后面的备份
5.修改通道启动过多未设置测试ID
6.修改BYD_DCR_256CH数据库连接

2019.02.19
1.增加WX_DCIR二次保护
2.XWD_DCR_256CH修改导数据\r\t温补/结果，获取条码修改校验
2019.02.12
1.增加FTW风扇状态
2019.01.14
1.修改预约升级在MINICELL项目对应设备号错误的问题
2.系统配置添加电流超差保护绝对值默认参数
2019.01.09
1.重置工步允许重新加载工步
2.修改通道信息其他参数界面提示超量程的问题
3.修改重置工步批号中文乱码的问题
4.修改升级下位机成功后未更新版本的问题
2019.01.08
1.修改控制工步电池图标显示
2.MiniCell352从流程工步获取MI号
3.BYD_DCR_256CH导数据生成xlsx格式
2018.12.29
1.添加重置条码功能
2.修改小量程设备重置工步电流放大系数计算错误的问题
3.重置工步不添加默认映射
4.添加保护参数应用到指定工步的功能
2018.12.28
1.工步编辑前景色背景色可配置
2.工步编辑时参数超出量程马上提示
3.并联通道不允许映射
2018.12.27
1.不同类型辅助通道映射到同一个主通道添加提示
2.添加允许记住上一次登陆密码配置
2018.12.26
1.Newtonsoft.Json.dll引用修改
2.添加超级映射
2018.12.25
1.增加MiniCell352正常料强制复测流程
2.增加A公司二次保护
3.添加中位机批量升级脚本文件
2018.12.21
1.一个中位机允许设置多个温箱
2.停止保护状态下允许升级下位机
2018.12.20
1.修改PTO项目压床上中下对应关系
2.工步参数必设项添加工步时间
3.添加10ppm多工步启动功能
2018.12.19
1.添加中科海纳项目
2.修改LogCode文件为Uncode编码
2018.12.18
1.添加平滑升级功能
2018.12.15
1.MINI352温度压力数据为0的填充数值;
2.MINI352增加新接口字符串上传数据;
3.TSC增加条码上传防呆.
2018.12.10
1.MINI256流程名更正，提示框增加;
2.MINI256启动成功保存流程名;
3.新增MINI256悬浮消息提示框;
4.新增MINI256启动模式;
5.新增条码重复防呆界面;
6.保护通道导数增加254步次功能.
2018.12.06
1.修改电流万用表辅助通道无法显示的问题
2018.12.05
1.鼠标停靠在通道上是气泡提示通道号和备份信息
2.修改标称容量较大时下发工步后回显的问题
2018.12.04
1.重置工步界面屏蔽自动备份按钮
2.下载数据成功后自动拷贝一份数据到备份目录
3.修改自动备份没有设置默认参数的问题
4.修改Shorting模式下无法升级中位机的问题
5.修改注册信息会被360删除的问题(需重新注册)
2018.12.03
1.删除DCR_SOC共测模式导出DCR数据的延时
2.处理配置文件加载异常导致导数据失败的问题
3.修改Shorting TFE模式气压为负值显示错误的问题
4.修改SIM文件较大时下发导致中位机挂掉的问题
5.修改SIM数据为负数时回显问题
6.修改自动备份NDA文件无工步参数的问题
7.未配置倍率显示时修改标称容量电流值不变更
2018.11.30
1.添加自动备份功能
2.修改BYD8CH项目数据导出问题
3.添加表达式函数功能
4.修改兼容老版本工步文件工步参数为负值的问题
5.修改自动备份未勾选定时备份提示异常问题
6.修改回路阻抗兼容7.6.0版本问题
2018.11.29
1.增加复测时\r\t当前流程路径下查找Retest路径功能
2018.11.28
1.修改2次导数据问题
2018.11.27
1.添加Shorting_TFE启动模式
2018.11.21
1.从非本地下载NDA文件时断点续传
2.修改控制工步温度相关问题
2018.11.19
1.修复部分DBF温度数据列标题出现乱码的问题
2.蜂鸣器报警时树列表闪烁
3.自定义变量添加31-50
2018.11.08
1.添加BYD 8CH DCR启动模式
2018.11.07
修改查询完成标志逻辑，处理客户端导出失败的问题
2018.11.06
1.如果工步添加温箱温度（环境温度）
2018.11.05
1.添加服务器启动确认返回客户端功能，解决启动耗时太长导致自动流程直接跳转到导出数据的问题
2018.11.01
添加导出数据打开NDC文件报错调试信息
2018.10.31
1.添加萍乡清安锂硫启动模式
2018.10.29
1.修改自动产线导出数据容量累计在变量程情况下计算相差10倍的问题
2018.10.25
1.添加实时数据显示界面辅助通道参数可定制显示功能
2.添加历史数据删除功能
2018.10.24
1.添加限制条件表达式功能
2.修改保护条件小数位较多时下发工步异常的问题
2018.10.23
1.修改高级保护参数恒流充电时间只能设置59Min的问题
2018.10.22
1.修改Sim工步下发中位机无反应问题
2.修改包含Sim工步及表达式工步重置的问题
3.产线配置 获取本地路径和本地工步文件 文本框 可以编辑
2018.10.18
1.修改Sim工步参数值为负值回显以及时间列显示为A4+C3的问题
2018.10.16
1.修改工步文件中同一个工步如果参数超过6个加载如果参数为空的问题
2018.10.12
1.添加10PPM DCR+SOC模式
2.修改三星模式容量电压曲线问题
3.修改切换工步类型后时间跳转显示错误的问题
4.添加SIM工步
5.修改MiniCell256配置下夹具在线状态显示错误的问题
6.修改导出温度数据用office（Cycler_FHB目录下）打不开的问题
7.添加点灯功能
8.优化三星报表详细数据纵向排列显示
9.设备备注名称禁止特殊字符
10.修改不同工步表达式名称重复判断问题
11.设备备注信息、分选、配组添加权限管理
12.添加温箱映射设置
13.修改Cycler_FHB目录CellResult未写化成结果的问题
2018.09.27
1.添加N2启动模式(负压校准和插拔吸嘴校准暂未实现)
2.修改记录条件分段应用到其他工步无参数的问题
3.添加预约暂停超时时间
4.设置如果工步后不提示“必须设置截止条件”
5.三星报表导出添加全选功能
6.修改测试名中包含单引号导致三星报表导出失败的问题
7.添加服务器和设备备注信息功能，下载数据时以备份信息命名NDA文件（更新服务器后可将设备备注信息保存到服务器）
8.添加三星数据导出详细层纵向排列功能
9.修改遨优项目辅助通道温度问题
10.添加如果条件压力参数
11.添加压力单位定制
12.修改注册码生成方式，注册码必须在公司内网生成，注册码添加有效期，未注册不允许操作右键菜单
13.修改MiniCell256导出数据失败的问题
14.状态栏显示当前登录用户
15.本地日志添加测试员显示
16.三星模式通道信息中显示测试员
17.添加权限服务器功能
2018.09.17
1.添加通知物流放盘超时的判断
2.添加放盘超时\取盘超时的弹窗提示
2018.09.12
1.修改报警声：防空警报的声音，改成蜂鸣器
2.报警提示改成弹窗
2018.09.11
1.添加 中位机列表功能 可修改中位机IP和服务器IP
2018.09.10
1、Minicell导出数据保存历史数据功能(配置界面配置组数)
2、Minicell导出数据顺序调整(最先导出基础数据，再CellNameTable文件，最后ScheduleTable)
3、Minicell本地读取条码时判断重复条码
4、Minicell导出数据每夹具数据(CellNameTable按照CREATETIME字段排序\r\tScheduleTable按照STARTTIME字段排序)
2018.09.07
1.修改加载工步文件电流值放大100倍的问题
2018.09.06
1.添加右键菜单负压接续功能
2.添加菜单栏全局保护参数
3.修改工步名、备注等包含单引号导致查询失败的问题
2018.09.05
1.添加整柜启动功能
2.MiniCell 添加根据化成名导出历史数据功能
3.MiniCell 添加获取BIS结果为-1，特殊处理(获取结果为-1，判断失败，继续获取，超过最大次数重新导出数据再获取结果)
4.添加整柜启动功能
5.添加控制工步隐藏工步号功能
6.添加自动产线导出数据过滤控制工步数据功能
7.自动产线导出数据按照设置间隔过滤功能从10PPM应用到所有自动产线
2018.09.04
1.添加温箱保护参数
2.添加dT/dt保护参数
3.添加回路阻抗
4.修改恒阻放电工步在小量程回显错误的问题
5.修改高级保护参数sheet拖动后显示的问题
2018.09.03
1.修改并联后依旧可以并联的问题
2.修改BTS7.6.0解除并联时，BTS8.0.0通道显示空白的问题
2018.09.01
1、添加DCR温补值计算公式2
2、添加SOC导数据错误提示
2018.08.31
1.添加配组功能
2018.08.30
1.添加手动配置需要上抛的参数功能(10PPM)
2.修改脉冲工步电压上限运算符错误的问题
3.修改其他工步参数界面保存时异常的问题